采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

**前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。否则其响应文件作无效处理。**

**一.项目概述**

本项目共一个包，采购新建场所 AB 门安防配套设备（微震生命探测仪、车辆底盘扫描仪、反恐路障机（反恐墙）、人行转闸门）购置。

**二.项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 | 单价限价（万元） | 数量 | 是否允许进口产品 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| 01包 | 1-1 | 微震生命探测仪 | 工业 | 47 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 1-2 | 车辆底盘扫描仪 | 工业 | 9 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 1-3 | 反恐路障机（反恐墙） | 工业 | 11 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 1-4 | 人行转闸门 | 工业 | 3 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**★三.商务要求**

（一）交货期限、地点、保修期、安装

1.交货期限：合同签订后60日内。

2.交货地点：四川省资阳强制隔离戒毒所。具体以采购人指定地点为准。

3.保修期：微震生命探测仪、车辆底盘扫描仪、反恐路障机（反恐墙）、人行转闸门保修期两年，若有任何非人为原因造成的质量问题，成交人应无条件维修或更换。

4.安装：由成交人按采购人要求安装。

（二）付款方法和条件

1、采购人与成交人签订合同后10个工作日内支付合同总金额的30%，成交人按照采购人的要求送货并安装，经采购人验收小组验收合格后，采购人在收到发票后10个工作日内向成交人支付合同剩余金额。

2、成交人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

3、由于本项目是财政资金，如遇财政资金拨付时间延迟而导致应付款项延

迟支付，则不属于采购人违约，不承担违约责任。

（三）采购项目质量标准

1、成交人所提供的货物质量、技术和其他要求需满足安装标准、技术规范及强制隔离戒毒所使用需求。各项技术标准应当符合国家相关的质量标准和出厂标准。

2、成交人保证货物不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据采购单位的要求做好售后服务工作。

3、在验收中若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或不能满足强制隔离戒毒所使用需求的，采购人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

（四）特殊要求：

因单位性质特特殊，请供应商仔细研读采购文件、清单及以下条款，充分考虑各种不利因素（包括但不限于），谨慎响应。

1. 成交人必须遵照执行由采购人制定的相关现场管理规定以及进出强制隔离戒毒所管理制度，该规定以现行实施的强制隔离戒毒所管理规定执行，成交人不得提出任何费用及交货期的索赔。

2.如成交人提供虚假文件，采购人有权终止合同，并由成交人按照本合同总金额 5%承担违约责任并赔偿采购人的一切经济损失和承担相应的法律责任。

3. 供应商有责任在安装期间做好人员的安全管理，并承担安全责任。

4、参加本项目的所有人员必须签订保密承诺书，保密期限为永久。且必须严格遵守保密协议、保密责任书以及保密承诺书，凡在项目实施过程中知晓的与本单位相关的图纸、文字、图像、见闻等信息，均不能向外以任何形式透露，如造成泄密须承担相应的法律责任。

5、包装和运输：本次采购的标的物需要运输，成交人在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。成交人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险由供应商承担。

（五）验收方式

1.履约验收主体：采购人

2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收。

3.验收组织方式： 自行验收。

4.履约验收程序：按合同约定工期验收。

5.技术履约验收内容：按照本项目采购文件中技术要求及成交人响应文件进行验收。

6.商务履约验收内容：按照本项目采购文件中商务要求及成交人响应文件进行验收。

7.履约验收标准和方法：（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求

和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）等有关要求进行验收。（2）验收由应急指挥中心（警戒护卫）大队、迁建办共同进行验收。

8.其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由成交人自行承担。

（六）包装要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，按照《关于印发<商品包装政府采购 需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕 123 号)要求，成交人提供的产品包装和快递包装需符合《商品包装政府采购需 求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关要求。（提供承诺函并加盖成交人公章）

（七）项目其他要求

1.实施方案要求：成交人结合本项目的理解与采购需求提供项目实施方案， 包括：（1）送货及安装时间进度安排方案；（2）安装施工方案；（3）后期服务质量保证方案；(4)应急措施方案；(5)内控管理制度。

2. 本项目所有安装所需的预埋件均综合考虑在报价内，包含拆除、转运建筑垃圾及安装、地面和墙面的恢复等。

**★四.技术、服务要求**

**1-1：微震生命探测仪**

1.触控显示屏：不小于24寸，分辨率不低于 2560\*1440。

2.传感器：无线或者有线都能使用。

3.感应方式：通过传感器检测心跳震动分析是否藏匿人员。

4.处理器：双核3.0GHz;运行内存:16G；存储：固态硬盘，4T大小。

5.设备安全：具有防尘、防水功能，同时要有防触电功能。

6.程序运行：运行流畅，无卡顿、延迟现象。

**1-2：车辆底盘扫描仪**

1．图像分辨率：分辨率不低于 2560\*1440。

2．扫描装置：具有抗压、防尘、防水，防触电功能。

3.程序运行：运行流畅，查看图片，对比图片无卡顿、延迟现象。

**1-3：反恐路障机（反恐墙）**

1.路障机宽度：不能小于5米；升降遥控方式：有线和无线都能使用。

2.路障机：具有抗压、防尘、防水，防触电功能升降运行：上升或者下降无卡顿、延迟。

**1-4：人行转闸门**

1.单闸通道：1400mm×1400mm×2300mm（±5%）。

2.材质：整体不低于316不锈钢或304不锈钢。

2.闸杆转向：单向或双向旋转门，通道宽度:单次容纳1人通行600mm。

3.安全：具有防尘、防水功能，同时要有防触电功能程序运行速度：无明显卡顿、延迟，使用五年后依旧无明显卡顿、延迟现象。