采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

**前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。否则其响应文件作无效处理。**

**一.项目概述**

本项目共一个包，采购2024年警戒围墙内外刀刺隔离网。最高限价：140万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 总面积 | 备注 |
| 1 | 警戒围墙内外刀刺隔离网 | 9816平米 | 刀刺隔离网分成3个部分，上面为刀刺螺旋网，下面为隔离网，隔离网旁边为V型支架 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 组成部分 | 长度 | 高度 | 计量单位 |
| 1 | 警戒围墙内外刀刺隔离网 | 警戒围墙外侧刀刺隔离网 | 1462 | 3 | 米 |
| 2 | 警戒围墙内侧刀刺隔离网 | 1810 | 3 | 米 |

二.项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 | 是否允许进口产品 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| 01包 | 1-1 | 警戒围墙内外刀刺隔离网 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**★三.商务要求**

（一）交货期限、地点、保修期、安装

1.交货期限：合同签订后60日内。

2.交货地点：四川省资阳强制隔离戒毒所。具体以采购人指定地点为准。

3.保修期：刀刺隔离网保修期两年，若有任何非人为原因造成的质量问题，供应商需无条件维修或更换。

4.安装：由成交人按采购人要求安装。

（二）付款方法和条件

1、采购人与成交人签订合同后10个工作日内支付合同总金额的30%，成交人按照采购人的要求送货并安装，经采购人验收小组验收合格后，采购人在收到发票后10个工作日内向成交人支付合同剩余金额。

2、成交人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

3、由于本项目是财政资金，如遇财政资金拨付时间延迟而导致应付款项延迟支付，则不属于采购人违约，不承担违约责任。

（三）采购项目质量标准

1、成交人所提供的货物质量、技术和其他要求需满足安装标准、技术规范及强制隔离戒毒所使用需求。各项技术标准应当符合国家相关的质量标准和出厂标准。

2、成交人保证货物为全新的，产品来源渠道必须合法，同时应根据有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作。

3、在验收中若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或不能满足强制隔离戒毒所使用需求的，采购人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

（四）特殊要求：

因单位性质特特殊，请供应商仔细研读采购文件、清单及以下条款，充分考虑各种不利因素（包括但不限于），谨慎响应。

1.成交人必须遵照执行由采购人制定的相关现场管理规定以及进出强制隔离戒毒所管理制度，该规定以现行实施的强制隔离戒毒所管理规定执行，成交人不得提出任何费用及交货期的索赔。

2.关于强制隔离戒毒所防疫管理的特别约定：国家及地方如有防疫规定，成交人必须遵守强制隔离戒毒所的防疫规定，防疫方案由采购人制定，成交人无条件严格执行。涉及相关防疫费用由采购人承担。

3.如成交人提供虚假文件，采购人有权终止合同，并由成交人按照本合同总金额5%承担违约责任并赔偿采购人的一切经济损失和承担相应的法律责任。

4.成交人有责任在安装期间做好人员的安全管理，并承担安全责任。

5、参加本项目的所有人员必须签订保密承诺书，保密期限为永久。且必须严格遵守保密协议、保密责任书以及保密承诺书，凡在项目实施过程中知晓的与本单位相关的图纸、文字、图像、见闻等信息，均不能向外以任何形式透露，如造成泄密须承担相应的法律责任。

6、包装和运输：本次采购的标的物需要运输，成交人在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。成交人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险由供应商承担。

（五）验收方式

1.履约验收主体：采购人

2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收。

3.验收组织方式：自行验收。

4.履约验收程序：按合同约定工期验收。

5.技术履约验收内容：按照本项目采购文件中技术要求及成交人响应文件进行验收。

6.商务履约验收内容：按照本项目采购文件中商务要求及成交人响应文件进行验收。

7.履约验收标准和方法：（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求

和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）等有关要求进行验收。（2）验收由应急指挥中心（警戒护卫）大队、迁建办共同进行验收。

8.其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由成交人自行承担。

（六）包装要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，按照《关于印发<商品包装政府采购 需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕 123 号)要求，成交人提供的产品包装和快递包装需符合《商品包装政府采购需 求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关要求。（提供承诺函并加盖成交人公章）

（七）项目其他要求

1.实施方案要求：成交人结合本项目的理解与采购需求提供项目实施方案， 包括：1）送货及安装时间进度安排方案；2）拆除及安装施工方案；3）后期服务质量保证方案；4）应急措施方案；5）内控管理制度。

2.本项目所有安装所需的预埋件均综合考虑在报价内，包含转运及新隔离网的安装、地面的恢复等。原有隔离网拆除后转运至采购人指定地点，由采购人负责处置。

**★四.技术、服务要求**

（一）警戒围墙内、外侧蛇腹型刀刺网

1、刀刺网材料品种、规格：热镀锌双螺旋交叉式刀刺网 （内径600mm）（±5%）；

2、刀刺网承托钢丝网材料、规格：热镀锌承托钢丝网长3000mm，宽30mm，3mm热镀锌（±5%）。

3、刀刺网和刀刺承托钢丝网采用“热镀锌+表面喷涂 ”处理，设计耐腐年限不低于 10 年。

（二）警戒围墙内、外侧隔离网v型立柱

1、v型钢管立柱地面露出部分，不包括V型支架品种、规格：长3000mm，直径80mm，壁厚1.5mm,钢管表面3mm热镀锌（±5%）；

2、v型立柱V 型固定支架部分，材料品种、规格：长60mm，直径80mm，表面3毫米热镀锌（±5%）。（V 型固定支架与立柱外角度140度）。

3、v型立柱采用“热镀锌+表面喷涂 ”双重防腐处理，设计耐腐年限不低于 10 年。

（三）警戒围墙内、外侧隔离网

1、隔离网材料、规格：钢丝隔离网长3000mm，宽3000mm，表面3mm热镀锌（±5%）；（隔离网网眼直径不能大于5厘米，底部不留间隙,地埋式固定桩必须安装于靠围墙一侧，立柱之间相隔3米，埋地深度不少于30厘米。)

2、隔离网所有钢丝网眼内需含有至少一根热镀锌刀刺(或刀片)；

3、热镀锌钢丝网眼外形、规格：钢丝网为菱形孔，50×50mm（对角线距离）；（隔离网每个钢丝网眼不大于50mm）（±5%）

4、隔离网钢丝网边框材料品种、规格：长3000mm，宽3000mm，3mm厚的热镀锌（±5%）；（边框需将隔离网四周封边）

5、隔离网采用“热镀锌+表面喷涂 ”双重防腐处理，设计耐腐年限不低于 10 年。