**政府采购项目采购需求**

采购单位：威远县人民医院所属年度：2024年

编制单位：威远县人民医院编制时间：2024年03月19日

**一、项目总体情况**

（一）项目名称： 中医科户外医用电梯采购项目

（二）项目所属年度： 2024年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：525,000.00元 ，大写（人民币）：伍拾贰万伍仟元整

（五）项目概况：威远县人民医院中医科户外医用电梯采购

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

# 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

* 本项目属于以下应当展开需求的情形
* 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

* 1. 相关产业发展情况
	2. 市场供给情况
	3. 同类采购项目历史成交信息情况
	4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	5. 其他相关情况

# 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：政府集中采购

（二）预算采购方式：非公开招标采购方式：竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为525000.00元,总体预留比例为100.0000%,其中,面向小微企业采购金额为0.00元,占0.0000%。

*注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。*

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

（十一）是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于一签多年项目：否

# 四、项目需求及分包情况、采购标的

**（一）分包名称：合同包一**

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购
2. 面向的企业规模： 中小企业
3. 预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）：525,000.00 ，大写（人民币）： 伍拾贰万伍仟元整最高限价（元）： 525,000.00 ，大写（人民币）： 伍拾贰万伍仟元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **采购品目** | 电梯 | **标的名称** | 电梯 |
| **数量** | 1.00 | **单位** | 台 |
| **合计金额（元）** | 525,000.00 | **单价（元）** | 525,000.00 |
| **是否采购节能产品** | 否 | **未采购节能产品原因** | 无 |
| **是否采购环保产品** | 否 | **未采购环保产品原因** | 无 |
| **是否采购进口产品** | 否 | **标的物所属行业** | 工业 |

标的名称：电梯

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标的名称** | **数量** | **单位** | **最高限价（单价）** |
| 电梯 | 1 | 台 | 525,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  |  | 一、采购清单二、技术参数与要求★1 规格：无机房电梯 |

|  |  |
| --- | --- |
| ▲2 | 传动方式：永磁同步曳引机传动（曳引机原厂原品牌，制动器次数达到1500万次，须符合国家相关质量规定） |
| ★3 | 控制系统：一体化微电脑网络控制，原厂原品牌（须符合国家相关质量规定） |
| ★4 | 额定载量:≥1600kg |
| ★5 | 额定速度:≥1.0m/s |
| 6 | 层站门:3/3/3停靠层站（一楼贯通） |
| 7 | 电源要求:动力电源 - 交流三相五线 ，380V, 50HZ |
| ▲8 | 门机:原厂原品牌，门机寿命达到1500万次（须符合国家相关质量规定） |
| 9 | 开门方式:中分门 |
| ★10 | 出入口尺寸:1000mm |
| 11 | 门框:≥1.2mm厚，304发纹不锈钢装饰小门套 |
| 12 | 出入口门:≥1.2mm厚，304发纹不锈钢装饰门板 |
| 13 | 出入口指示器:液晶显示 |
| ★14 | 轿厢尺寸:1400mm\*2400mm\*2500mm |
| 15 | 轿厢壁板:≥1.2mm厚，304发纹不锈钢 |
| 16 | 轿厢门:≥1.2mm厚，304发纹不锈钢 |
| 17 | 轿厢天花板:≥1.2mm厚，304发纹不锈钢，LED筒灯 |
| 18 | 轿厢地板:PVC耐磨地板 |
| 19 | 地坎:硬质铝合金 |
| ▲20 | 轿厢指示器:液晶显示按钮：不锈钢材质，疲劳试验达到550万次（须符合国家相关行业质量规定） |
| 21 | 通风:横流扇 |
| 22 | 其他配置:残疾人操纵箱、扶手、盲文按钮 |
| 23 | 电梯功能：集选控制功能 |
| 24 | 电梯功能：检修操作保护功能 |
| 25 | 电梯功能：光幕防夹功能 |
| 26 | 电梯功能：超载保护功能 |
| 27 | 电梯功能：上行超速保护功能 |
| 28 | 电梯功能：下行超速保护功能 |
| 29 | 电梯功能：停电轿厢应急照明功能 |

|  |  |
| --- | --- |
| 30 | 电梯功能：井道自学习功能 |
| 31 | 电梯功能：五方对讲机通讯功能 |
| 32 | 电梯功能：非门区停梯上电再平层功能 |
| 33 | 电梯功能：到站钟到提示功能 |
| 34 | 电梯功能：消防迫降功能 |
| 35 | 电梯功能：微机故障显示功能 |
| 36 | 电梯功能：无响应时电梯即时关门待梯功能 |
| 37 | 电梯功能：层站轿厢位置显示、运行指示功能 |
| 38 | 电梯功能：端站安全限位保护功能 |
| 39 | 电梯功能：端站极限停梯保护功能 |
| 40 | 电梯功能：反向消号功能 |
| 41 | 电梯功能：机房轿厢位置监察，位置指示及运行指示功能 |
| 42 | 电梯功能：重复关门保护功能 |
| 43 | 电梯功能：按钮本层开门功能 |
| 44 | 电梯功能：井道数据自学习功能 |
| 45 | 电梯功能：主接触器防粘连停梯保护功能 |
| 46 | 电梯功能：微机掉电数据保存保护功能 |
| 47 | 电梯功能：底坑急停保护功能 |
| 48 | 电梯功能：强闭门保护功能 |
| 49 | 电梯功能：门机自保护功能 |
| 50 | 电梯功能：轿厢位置数据误差层层校正功能 |
| 51 | 电梯功能：非平层区不开门保护功能 |
| 52 | 电梯功能：曳引机封星功能 |
| 53 | 电梯功能：制动器开关检测功能 |
| 54 | 电梯功能：照明自动控制功能 |
| 55 | 厅门材质：首层及其他各楼层均为304发纹不锈钢装饰厅门； |
| 56 | 门套要求：均为304发纹不锈钢装饰标准小门套； |
| 57 | 井道要求：电梯钢结构井道（供应商按照实际土建要求进项图纸设计及审图，并按照设计要求施工） |
| 58 | 井道要求：土建（含底坑、防水、部分拆除、修复及装饰等） |

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★三、商务要求1、交货时间：合同签订生效后，在接收到采购人正式通知的前提下90日内完成安装调试，并交付采购人。2、交货地点：采购人指定地点3、支付约定：（1）付款条件说明：合同签订之后支付预付款，达到付款条件起5日，支付合同总金额的50.00%；（2）付款条件说明：货物安装调试完毕并验收合格之日起，达到付款条件起30日，支付合同总金额的50.00%；4、履约验收：项目的验收过程应当遵守国家及相关行业标准、规范，结合采购内容及要求进行验收。注：标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效投标处理。标注“▲”号的为重要参数。除实质性要求以外标注“▲”号重要技术服务要求及其他一般技术服务要求，若有负 偏离，仅作扣分处理。 |

8、供应商一般资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格要求名称** | **资格要求详细说明** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税 务登记 证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记 证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管 部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。（以上4项材料供应商根据自身情况任选其一即可，均提供复印件并进行电子签章。） |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格要求名称** | **资格要求详细说明** |
|  | 不属于为本项目提供 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
|  | 整体设计、规范编制 |
| 8 | 或者项目管理、监理 |
|  | 、检测等服务的供应 |
|  | 商。 |

9、供应商特殊资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格要求名称** | **资格要求详细说明** |
|  | 电梯代理商参与投标其代理的电梯品牌制造商必须具有上述的《中华人民共和国特种设 |  |
|  | 备制造许可证（电梯）》B级及以上制造资质（若已更换特种设备制造许可证或新取证的 |  |
| 1 | 企业，请提供特种设备生产许可证），同时具有国家质量监督检验检疫总局颁发或由省、直辖市、自治区质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可 | 按照要求提供相关资格证明材料。 |
|  | 证（电梯）》B级及以上安装资质。如已更换《中华人民共和国特种设备安装改造维修许 |  |
|  | 可证》的或新取证的企业，请提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》。 |  |
|  |  | 本项目参加政府采购 |
|  |  | 活动的供应商、法定 |
| 2 | 本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。 | 代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录（提供无犯 |
|  |  | 罪记录承诺函并进行 |
|  |  | 电子签章）。 |

10、合同管理安排

1. 合同类型：买卖合同
2. 合同定价方式：固定总价
3. 合同履行期限：自合同签订之日起90日
4. 合同履约地点：威远县人民医院中医科
5. 支付方式：分期付款
6. 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

1. 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

1. 合同支付约定：

1、 付款条件说明： 合同签订之后支付预付款 ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 50.00 %；

2、 付款条件说明： 货物安装调试完毕并验收合格之日起 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.0

0 %；

1. 验收交付标准和方法：（1）交货时间：合同签订生效后，在接收到采购人正式通知的前提下90日完成安装调试， 并交付采购人。 （2）交货地点：威远县人民医院中医科。 （3）供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。 （4）货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后2日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。 （5）供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。 （6）必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。
2. 质量保修范围和保修期：所投产品质保期均1年，即质保期自采购人验收合格签字起12个月内连续运转良好；各 产品有其他要求的以其要求为准。
3. 知识产权归属和处理方式：1、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因 第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 2、 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 4、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
4. 成本补偿和风险分担约定：本项目为固定总价，不进行成本补偿,因市场变化或政策变化造成的潜在风险，由甲乙双方协议商定。
5. 违约责任与解决争议的方法：1.在履约过程中与采购要求发生的有关争端，供应商与采购人应通过友好协商解决

，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。2.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

1. 合同其他条款：无。

12、履约验收方案

1. 验收组织方式：自行验收
2. 是否邀请本项目的其他供应商：否
3. 是否邀请专家：否
4. 是否邀请服务对象：否
5. 是否邀请第三方检测机构：否
6. 履约验收程序：一次性验收
7. 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

1. 验收组织的其他事项：无。
2. 技术履约验收内容：按采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺。
3. 商务履约验收内容：1、审核提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性,审查文件是否齐全、合理； 2、审查项目实施进度情况,是否完成了预期全部工作。
4. 履约验收标准：采购项目的验收过程应当遵守国家及相关行业标准、规范，结合采购内容及要求进行验收。
5. 履约验收其他事项：无。

# 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方

案：否