**更正内容**

**采购项目名称：特殊困难老年人家庭适老化改造**

**采购项目编号：N5113252024000011**

**一、第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求**

**3.1采购项目概况**

2.改造对象 西充县60周岁（含）以上散居特困老年人家庭、低保及低收入边缘老年人家庭，以及计划生育特殊老年人家庭。每户改造标准为1000元，共计改造1560户，具体名册由采购人确定。 3.改造补助 每户改造标准为1000元。

**更改为：**

1. 改造对象 西充县60周岁（含）以上散居特困老年人家庭、低保及低收入边缘老年人家庭，以及计划生育特殊老年人家庭。改造标准为平均每户1000元，共计改造1560户，具体名册由采购人确定。 3.改造对象不支付本次改造产生的任何费用，改造标准为平均每户1000元。

**3.3技术要求**

**①**不锈钢护栏改造**：**

★（1）面管采用 50 型不锈钢管，壁厚≥1mm；柱管采用 38 型不锈钢管，壁厚≥1mm、走管采用 32 型不锈钢管，壁厚≥0.8mm、花管采用 19 型不锈钢管，壁厚≥0.6mm、亚狐焊焊接技术，焊接处做抛光处理，无毛刺不伤手；

**更改为：**

★（1）面管采用 50 型不锈钢管，壁厚≥1mm；柱管采用 38 型不锈钢管，壁厚≥1mm、走管采用 32 型不锈钢管，壁厚≥0.8mm、花管采用 19 型不锈钢管，壁厚≥0.6mm、氩弧焊焊接技术，焊接处做抛光处理，无毛刺不伤手；

**②**沐浴椅：

★9、必须提供椅腿前向静载荷试验，椅子倾翻试验，椅背冲击试验等13项安全试验的检测报告复印件。

**更改为：**

沐浴椅：

★9、必须提供符合GBT 3325-2017 金属家具通用技术条件13项安全试验的检测报告复印件，13项包括：椅背座面静载荷联合试验、扶手侧向静载荷试验、扶手垂直向下静载荷试验、椅背座面耐久性联合试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、跌落试验、椅子向前倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验、向后倾翻试验。

开标时间顺延，其他内容不变。