### **技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 | 数量 | 单价（元） | | 1 | 触控一体机1 | 1、43'寸，分辨率1920\*1080；  2、光源类型：WLED；背光类型：ELED；帧频率：60Hz；响应时间：< 5ms；  3、亮度：≥350cd/m²；  4、对比度：1200:1；  5、可视角度：178°；  6、触摸技术：红外触摸屏，标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能；  7、抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用；  8、采用铝合金外框、表面拉丝并氧化处理，加强视觉效果；  9、支持横屏/竖屏幻灯片播放，支持180度旋转功能；  10、电脑配置不低于I5（6代）\8G\128GSSD，卧式结构。 | 3台 | 5500 | | 2 | 触控一体机2 | 1、110寸，分辨率3840\*2160；  2、等边框设计，单边拼缝≤13mm；  3、光源类型：WLED；背光类型：DLED；帧频率：60Hz；响应时间：< 5ms；  4、亮度：≥500cd/m²；  5、对比度：1200:1；  6、可视角度：178°；  7、触摸技术：红外触摸屏，标配20点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能；  8、抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用；  9、采用铝合金外框、表面拉丝并氧化处理；表面4mm防眩光、防划伤、防撞钢化玻保护；  10、支持横屏/竖屏幻灯片播放，支持180度旋转功能；  11、单机输入接口：HDMI≥2,  DVI ≥1, VGA ≥1, DP 1.2 ≥1、USB ≥1(提供第三方机构出具具有CNAS或 cma或ilac-mra标识的检测报告并提供单机版卡实物照片)；  12、单机输出接口：HDMI≥1(提供第三方机构出具具有CNAS或 cma或ilac-mra标识的检测报告并提供单机版卡实物照片)；  13、控制：RJ45 for RS232 IN ≥1、RS-232 OUT ≥2；  14、单机输入分辨率：VGA-1080P@60 Hz、DVI-4K@30Hz、HDMI-4K@60Hz、DP-4K@60Hz(提供第三方机构出具具有CNAS或 cma或ilac-mra标识的检测报告并提供单机版卡实物照片)；  15、支持“随意拼”的功能，在一个拼接墙里面，支持任意相邻单元组合形成子拼接墙；  16、支持90°、180°、270°旋转显示；  17、支持自动白平衡等技术：借助精密的色彩分析仪，抓取每个显示单元的64阶白场信号显示的X、Y、Z值，通过内置的二维数据库，实现GAMMA曲线的自动修正功能。实现对每个屏都拥有趋于一致的GAMMA显示曲线，实现GAMMA 2.2等常用曲线，也可实现DICOM专业医疗曲线。可以实现屏与屏之间的白场显示色温接近一致，色温显示误差控制在3%-5%以内；(提供第三方机构出具具有CNAS或 cma或ilac-mra标识的检测报告并提供单机版卡实物照片)；  18、支持HDMI菊花莲自拼接功能，无需外部设备实现20台设备的自拼接功能，同时支持拼接后单信号输入显示分辨率达到4K；具有信号扩展功能，可实现信号与显示等比例等像素显示(提供第三方机构出具具有CNAS或 cma或ilac-mra标识的检测报告并提供单机版卡实物照片)；  19、电脑配置不低于I5（6代）\8G\128GSSD。 | 3台 | 63800 | |