### **3.3技术参数**

采购包1：

标的名称：3人位沙发1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1800\*800\*900mm（±50mm）； 2、面料：优质科技皮艺。 3、内框架：采用经烘干除虫木方框架，配E1级环保多层板装订。 4、内衬：高密度回弹切割原生新绵。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：定制沙发1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1400\*800\*900mm（±50mm）； 2、面料：优质科技皮艺。 3、内框架：采用经烘干除虫木方框架，配E1级环保多层板装订。 4、内衬：高密度回弹切割原生新绵。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：茶几

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：大的直径800mm，小的直径600mm（±50mm）； 2、面材：10mm抗菌岩板；防火耐高温，易清洁打理。 3、桌脚：冷轧钢管。 ★4、油漆：水性油漆。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：餐桌带8把餐椅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：直径1400mm\*750mm（±50mm）； ★2、基材：E1级实木多层板。 3、面材：环保木皮贴面，表面光滑平整、无波纹、刮痕、裂纹；防火耐高温、耐污染、耐磨损。 4、油漆：环保漆。 5、脚架：优质实木。 6、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：餐桌带4把餐椅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1300\*800\*750mm（±50mm）； 2、面材：10mm抗菌岩板；防火耐高温，易清洁打理。 3、桌脚：优质冷轧钢。 4、油漆：环保漆。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：衣帽架

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：450\*450\*1800mm（±50mm）； 材质：优质白蜡木。 |

标的名称：单人位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：800\*800\*900mm（±50mm）； 2、面料：优质科技皮艺。 3、内框架：采用经烘干除虫木方框架，配E1级环保多层板装订。 4、内衬：高密度回弹切割原生新绵。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：办公桌椅 （3把椅子）1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1400\*600\*750mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保高密度纤维板。 3、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：麻将机桌椅（4把椅子）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：900\*900\*800mm（±50mm）； ABS环保塑料件可，欲球蓝标电机，全铜线束，面板用的是21 拉丝加厚铝塑板，麻将可打58/120张，整体大铁板。 备注：一张桌四把椅子为1套 |

标的名称：康复床

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1900\*900\*500mm（±50mm）； 2.平板康复床，加厚钢管焊接床体一张、床垫一张、折叠护栏一对、脚轮4个、可拆卸ABS床头一对、可拆卸餐桌一个 |

标的名称：象棋桌椅 （4把椅子）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：900\*900\*750mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：文件柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：850\*400\*1800mm（±50mm）； 2、采用优质冷轧钢板；板材厚度≥0.7㎜； 3、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：挂式空调

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1.5P挂机； 2、APF（全年能源消耗率）≥5.07 ★3、能效等级 ≥2级 4、功能：智能一件水洗、急速制冷制热、独立除湿、智能睡眠等。 |

标的名称：3人位沙发2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：2000\*800\*900mm（±50mm）； 2、面料：优质科技皮艺。 3、内框架：采用经烘干除虫木方框架，配E1级环保多层板装订。 4、内衬：高密度回弹切割原生新绵。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：杂物架

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：800\*300\*1500mm（±50mm）； 2、材料：优质橡胶木。 3、油漆：环保漆。 4、功能：五层储物空间。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：办公桌椅 （3把椅子）2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1600\*800\*750mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保高密度纤维板。 3、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：办公桌椅 （4把椅子）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：2400\*1200\*750mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保高密度纤维板。 ★3、五金：优质五金铰链。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：沙发茶几

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：2000\*800\*900mm（±50mm）； 2、面料：优质科技皮艺。 3、内框架：采用经烘干除虫木方框架，配E1级环保多层板装订。 4、内衬：高密度回弹切割原生新绵。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：不锈钢6门 储物柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：850\*450\*1800mm（±50mm）； 采用优质201不锈钢，钢板厚度≥0.6mm。 |

标的名称：床含床垫

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1200\*2200\*450mm（±50mm）；  备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：床头柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：450\*450\*450mm（±50mm）； 2、基材:松木用料检验须依据GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量，木制件甲醛释放量≤0.1mg/L. 3、水性油漆. 4、床头柜：用料检验须依据GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件标准检验。 5、紧固件，用料检验须依据GB/T3325-2017等标准方式检验，同时还须达到喷涂层检验合格，耐腐蚀试验：≥70小时以上中性盐雾试验合格达10级。 |

标的名称：电视柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1200\*300\*450mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：接待吧台 椅子4把

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：3300\*600\*750mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：2门衣柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：800\*500\*2000mm（±50mm）； 2、采用E1级实木颗粒板。 3、饰面采用E1级防火板。 4、五金件：三合一连接件。 5、挂杆采用优质薄壁钢管。 |

标的名称：4门衣柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1600\*500\*2000mm（±50mm）； 2、采用E1级实木颗粒板。 ★3、饰面采用E1级防火板。 4、五金件：三合一连接件。 5、挂杆采用优质薄壁钢管。 |

标的名称：浴床

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1850\*700\*650mm（±50mm）； 2、面材：优质皮。 ★3、辅料：采用定型高回弹海绵。 4、脚架：优质不锈钢。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：定制沙发2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：2000\*800\*900mm（±50mm）； 2、面料：优质科技皮艺。 3、内框架：采用经烘干除虫木方框架，配E1级环保多层板装订。 4、内衬：高密度回弹切割原生新绵。 5、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：休闲桌椅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：直径600mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：阅读桌1张 （8把椅子）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：2400\*1200\*750mm（±50mm）； ★2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：书柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：600\*300\*1950mm（±50mm）； 2、采用E1级实木颗粒板。 3、饰面采用E1级防火板。 4、五金件：三合一连接件。 |

标的名称：洽谈桌 （8把椅子）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：2400\*1200\*750mm（±50mm）； ★2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：放映桌（15把椅子）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：3600\*1400\*750mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：书法桌椅 （8把椅子）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：3600\*1400\*750mm（±50mm）； 2、基材：E1级环保中密度纤维板。 3、五金：优质五金配件。 4、备注：①产品所用原材料、成型质量及环保要求符合国家相关质量验收标准。 |

标的名称：户外晾衣架

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：1800\*550\*1500mm（±50mm）； 采用优质201不锈钢，钢板厚度≥0.6mm。 |

标的名称：柜式空调

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：3P柜机； 2、APF（全年能源消耗率）≥4.25 ★3、能效等级 ≥2级 4、功能：急速制冷制热、独立除湿、立体送风等。 |

标的名称：电视1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：32寸； 2、分辨率：≥1920\*1080 |

标的名称：电视2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：65寸； 2、分辨率：≥3840\*2160； 3、对比度：≥5000:1；  4、待机功率：≤0.5W；  5、运行内存RAM≥2GB，储存内存≥16GB；  6、支持语音功能；  7、刷新率≥60Hz；  8、USB2.0接口数量≥2个，HDMI2.1接口数量≥2个。 |

标的名称：幕布

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：100寸； 材质：白塑 ；遥控方式：遥控器。 |

标的名称：投影仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：270\*230\*110mm（±50mm）； |

标的名称：双灶

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1800\*1000\*1250mm（±50mm）； 2、不锈钢台面. 3、空气供给方式：鼓风预混式。 4、采用离子式熄火保护装置,燃气泄漏报警自动关闭。 ★5、产品为一级能效，热效率≥66.5%，符合GB 30531-2014 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》标准。 |

标的名称：洗菜池

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1800\*700\*800mm（±50mm）； 2、采用优质不锈钢板。 |

标的名称：菜台(工作台）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：1500\*800\*800mm（±50mm）； |

标的名称：蒸饭车（柜）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：700\*650\*1650mm（±50mm）； 2、压电陶瓷点火，操作方便，经久耐用；超强自吸烟道，吸力强，不回火，不爆燃； 3、蒸柜整机材质符合GB4806.9-2016相关要求； 4、干烟气中CO（α=1）含量≤0.1%； 5、其他符合：CJ/T 187 燃气蒸箱、CJ/T 451 商用燃气燃烧器具通用技术条件、GB 30531 商用燃气灶具能效限定值及能效等级 |

标的名称：高压锅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：11L； 全铝锻造，适用燃气灶，直径28cm。 |

标的名称：开水器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | 1、额定容量：60L； 2、进水方式：电控进水； 3、安全要求：防护等级：IPX3；整体发泡；缺水防干烧保护； |

标的名称：2.5烟罩

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：2500\*1200\*400mm（±50mm）；  2、优质不锈钢制造. |

标的名称：风机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：定制； 2、直流，离芯铜芯电机，中压低噪音风机，排烟通风两用。耐热流量大运行平稳等。 3、额定电压220v |

标的名称：背风管

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：根据现场定制；镀锌板材质。 |

标的名称：净化器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：定制； 2.采用具有高效净化性能的平行双极电场，实现安全，节能，高效，环保。 3.工作电压低(220V) |

标的名称：烟管

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | 1、规格：根据现场定制。 |

标的名称：机座

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：定制； 2、与抽排系统配套。 3、具有良好的耐腐性、耐酸性。 |

标的名称：软接

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★1、规格：根据现场定制；与排烟系统配套。 |

标的名称：电热水器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1 | ★1、规格：60L； 2、加热功率：大于等于3000W 3、电压/频率：220V/50Hz |

标的名称：淋浴器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | ★可调节式雨淋顶喷。 |