**采购需求**

1. **项目说明(实质性要求）**
2. **本项目所属行业**（**提示：该项说明涉及中小企声明填写，详见本文件“第三章 响应文件格式”中关于中小企声明函的说明以及本文件“第六章 评审办法”）**

本项目所有产品所属行业均为：工业

**2、本项目核心产品（提示：该项说明涉及相同品牌认定，详见本文件“第二章 谈判须知”中第5.1条）**

特警多功能服（含标识）

**3、本项目强制节能产品（提示：该项说明涉及政府采购政策功能，执行办法见本文件“第二章 谈判须知”中“供应商须知附表”第12项）**

无

4、**报价要求**

供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物本身、材料、制造、包装、运输、知识产权、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

**5、采购清单及技术参数要求的说明**

（1）采购清单和▲技术参数要求为实质性要求，不满足作无效响应处理。

（2）技术参数中要求提供证明材料的以证明材料为准，未要求提供证明材料的以供应商响应为准；

（3）清单所列标的技术指标仅用作描述产品功能、性能、如与特定产品相匹配、不代表指向特定品牌型号，供应商可自行选用相当或更优的产品应标。

**6、下述已列出要求除实质性要求外，在谈判时经采购人确认，可根据谈判情况作实质性变动。**

**二、采购清单及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 春秋特警服  （含标识） | 符合GA253-2000《警服检验》、《警服-特警战训春秋服（生产检验稿）》标准。  材料名称：芳纶格子布；  规格及主面料辅料参数：16tex×2/16tex×2经向密度（地+筋）16+3根/格，纬向密度（地+筋）8+3根/格；质量：≥200g/㎡。 | 150 | 套 |
| 2 | 夏季特警服  （含标识） | ▲符合GA253-2000《警服检验》、《99式公安特警战训服装-特警战训夏服技术条件》标准。**须提供有资质的检测机构出具的检验报告予以佐证（复印件加盖供应商公章）。**  材料名称：芳粘格子布；  规格及主面料辅料参数：10.8tex×2/10.8tex×2经向密度（地+筋）18+3根/格，纬向密度（地+筋）9+3根/格；质量：≥150g/m2 | 190 | 套 |
| 3 | 冬季特警服  （含标识） | 符合GA253-2000《警服检验》、《警服-特警战训冬服（生产检验稿）》标准。  材料名称：芳纶加厚格子布  规格及主面料辅料参数：22.5tex×2/22.5tex×2经向密度（地+筋）16+3根/格，纬向密度（地+筋）8+3根/格，质量：≥250g/㎡。 | 50 | 套 |
| 4 | 特警多功能服（含标识） | 材料名称：面料：防水透湿复合布；  ▲内胆：白鸭绒（含绒量≥90%，充绒量：≥280g） | 140 | 套 |
| 5 | 特警长袖T恤 | 材料名称：精梳纯棉双面针织丝光布；  规格及主面料辅料参数：  1、产品符合《GA 764-2008 警服圆领针织T恤衫》；  2、线密度8.3tex，质量150±8g/㎡。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色“POLICE”标志，“POLICE”字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。 | 100 | 件 |
| 6 | 特警短袖T恤 | 材料名称：精梳纯棉双面针织丝光布；  规格及主面料辅料参数：  1、产品符合《GA 764-2008 警服圆领针织T恤衫》；  2、线密度8.3tex，质量150±8g/㎡。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色“POLICE”标志，“POLICE”字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。 | 100 | 件 |
| 7 | 训练短裤 | 材料名称：芳粘格子布；  规格及主面料辅料参数：10.8tex×2/10.8tex×2经向密度（地+筋）18+3根/格，纬向密度（地+筋）9+3根/格。 | 100 | 条 |
| 8 | 夏季作战靴 | 技术要求：  ▲拉链外侧强度≥54.70kg，拉链拉力≥23.00kg，拉链端停止的强度≥15.50kg  ▲鞋面到大底粘着力（外侧区域）≥5.6kg/CM ， 鞋带强度≥5.6kg/CM， 整鞋弹性≥500.00 | 105 | 双 |
| 9 | 夏季作训鞋 | 颜色：黑色  鞋面材质：头层牛皮  内里材质：猪皮内里  鞋底材质：橡胶底 | 50 | 双 |
| 10 | 特警靴 | ▲符合《99式公安特警战训服装-特警战训靴技术条件》标准。**须提供有资质的检测机构出具的检验报告予以佐证（复印件加盖供应商公章）。**  帮面材质：牛皮 （头层）  颜色：黑色  闭合方式：拉链  鞋垫材质：EVA发泡胶  外底材质：耐磨防滑橡胶 | 50 | 双 |
| 11 | 防割战术手套 | 防割级别：L5  材质：超纤+耐剪切布 | 80 | 双 |
| 12 | 战训多功能包 | 主要材料：1200D×600D锦纶长丝。  功能特点：公安制式特警携行装具。包上设有MOLLE系统织带，可拓展加载副包。主要用于特警执行户外任务下对于各种装备的携带。  技术参数：耐光色牢度≥5级。耐磨擦色牢度≥3-4级。背带提带缝合强力≥600N。5号、8号、10号黑色尼龙拉链。  规格尺寸：620×320×200mm。 | 10 | 个 |
| 13 | 春秋执勤服 | ▲符合GA563-2009《警服春秋执勤服》标准。**须提供有资质的检测机构出具的检验报告予以佐证（复印件加盖供应商公章）。**  材料名称：毛涤单面哔叽  规格及主面料辅料参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm 80/2×80/2）毛70%， 涤26%(含导电纤维)，氨纶4%。 幅宽：149 cm；质量：≥193g/㎡。 | 128 | 件 |
| 14 | 春秋执勤服  （裤子） | 材料名称：毛涤单面哔叽  规格及主面料辅料参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm 80/2×80/2）毛70%， 涤26%(含导电纤维)，氨纶4%。 幅宽：149 cm；质量：≥193g/㎡。 | 136 | 条 |
| 15 | 内穿长袖制式衬衣 | 符合GA254-2009《警服 衬衣》标准  材料名称：精梳棉涤混纺染色斜纹布（浅蓝色、漂白色）  规格及主面料辅料参数：  5.9tex×2/5.9tex×2（100s/2×100s/2）；棉60%涤40%；密度：627×347根/10cm；质量:≥110g/㎡；幅宽：110cm。 | 147 | 件 |
| 16 | 夏执勤服 | ▲符合GA568-2009《警服 夏执勤服》标准。**须提供有资质的检测机构出具的检验报告予以佐证（复印件加盖供应商公章）。**  材料名称：涤棉交织绸（浅蓝色、漂白色）  规格及主面料辅料参数：经250dtex涤纶异形丝，纬250dtex涤纶异形长丝包缠棉，纤维含量:经纱涤100%，纬纱涤80%棉20%；密度280×205/10㎝；质量: ≧136g/㎡；幅宽≥148㎝ | 250 | 套 |
| 17 | 外穿长袖制式衬衣 | 符合GA255-2009《警服 长袖制式衬衣》标准。  材料名称：涤棉交织绸（浅蓝色、漂白色）  规格及主面料辅料参数：经250dtex涤纶异形丝，纬250dtex涤纶异形长丝包缠棉，纤维含量:经纱涤100%，纬纱涤80%棉20%；密度280×205/10㎝；质量: ≥136g/㎡；幅宽≥148㎝ | 128 | 件 |
| 18 | 夏单裤 | ▲符合GA258-2009《警服 单裤》标准。**须提供有资质的检测机构出具的检验报告予以佐证（复印件加盖供应商公章）。**  材料名称：毛涤素花呢  规格及主面料辅料参数：9.1tex×2/16.7tex（Nm 110/2×60）毛50%， 涤50%(含导电纤维)；幅宽：149cm； 质量: ≥145g/㎡ | 251 | 条 |
| 19 | 冬季执勤服 | ▲符合GA 565-2009《警服 冬执勤服》标准。**须提供有资质的检测机构出具的检验报告予以佐证（复印件加盖供应商公章）。**  材料名称：毛涤缎背哔叽（内胆：超细纤维絮片）  规格及主面料辅料参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm 80/2×80/2）毛70%， 涤26%(含导电纤维)，氨纶4% 幅宽：149cm；质量：≥236g/㎡；内胆：身150g/㎡；袖120g/㎡ | 152 | 件 |
| 20 | 冬季执勤服  （裤子） | 材料名称：毛涤缎背哔叽  规格及主面料辅料参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm 80/2×80/2）毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4% 幅宽：149 cm；质量：≥236g/㎡ | 166 | 条 |
| 21 | 春秋常服 | ▲符合GA261-2009《警服 男春秋、冬常服》标准。**须提供有资质的检测机构出具的检验报告予以佐证（复印件加盖供应商公章）。**  材料名称：毛涤单面哔叽，规格及主面料辅料参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm 80/2×80/2）毛70%， 涤26%(含导电纤维)，氨纶4%。 幅宽：149 cm；质量：≥193g/㎡ | 28 | 套 |
| 22 | 普警短袖T恤 | 材料名称：精梳纯棉双面针织丝光布；  规格及主面料辅料参数：  1、产品符合《GA 764-2008 警服圆领针织T恤衫；  2、线密度8.3tex，质量150±8g/㎡。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色“POLICE”标志，“POLICE”字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。 | 228 | 件 |
| 23 | 普警长袖T恤 | 材料名称：精梳纯棉双面针织丝光布；  规格及主面料辅料参数：  1、产品符合《GA 764-2008 警服圆领针织T恤衫；  2、线密度8.3tex，质量150±8g/㎡。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色“POLICE”标志，“POLICE”字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。 | 228 | 件 |
| 24 | 作训服 | 产品符合《GA 466-2009 警服 训练服》  材料名称：精梳涤棉混纺  规格及主面料辅料参数：加厚格子布18tex×2/36tex(32s×2/16s)，棉35%，涤65%；密度：433×181根/10cm;格子密度：21×10根/每格，幅宽148㎝，质量≥256g/㎡ | 50 | 套 |
| 25 | 执勤帽 | 符合GA322-2010《警帽 便帽》标准。  材质：格子布  颜色：警蓝色 | 11 | 顶 |
| 26 | 卷沿帽 | 符合GA317-2010《警帽 大檐帽》标准。  颜色：警蓝色  材质：帆布  编织方法：斜纹  适合季节：四季  适用场合：执勤 | 41 | 顶 |
| 27 | 领带 | 符合GA282-2009《警用服饰 领带》标准  颜色：警兰色，机织提花图案  面料：涤纶低弹丝（经50D，纬108D）  衬布：涤纶拉绒布  闭合方式：拉链 | 128 | 条 |
| 28 | 领夹 | 符合GA282-2009《警用服饰 领带》标准  材质：夹体材质为黄铜板  结构：领夹由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成  图案：领夹正面图案由警徽图案及装饰花纹组成 | 128 | 个 |
| 29 | 套式肩章  （作训服肩章） | 1、执行标准：GA 286-2017《警用服饰 套式肩章》标准。  2、主面料：涤纶低弹丝，规格：提花、150D。 | 100 | 副 |
| 30 | 软肩章 | 符合GA 287-2017《 警用服饰 软肩章》标准  颜色：警兰色  面料为涤纶低弹丝，提花，底布是涤棉平纹衬布，袢带为涤丝织带。 | 120 | 副 |
| 31 | 丝质胸徽 | 符合GA 674-2007《警用服饰 丝织胸徽》标准  丝织，胸徽正面图案由盾牌、地区名称字样、带POLICE字样的飘带、三道杠及橄榄枝组成。 | 250 | 副 |
| 32 | 丝质警号 | 符合GA 675-2007《警用服饰 丝织警号》标准 | 800 | 副 |
| 33 | 硬胸徽（常服） | 符合GA 272-2001《警用服饰 胸徽》标准  金属材质，胸徽正面图案由盾牌、地区名称字样、带POLICE字样的飘带、三道杠及橄榄枝组成。 | 33 | 副 |
| 34 | 硬编号（常服） | 符合GA 276-2001《警用服饰:警号》标准。  材料：金属材质，印有数字。 | 33 | 副 |
| 35 | 硬肩章（常服） | 1. 整机全部采用优质加厚不锈钢制作；食品级内胆材质。 2. 功率：≤500W；电压：220V；制冷方式：直冷； 3. 工作状态：冷冻；冷冻温度范围：-15℃~-6℃； 4. 产品符合GB 4706.1-2005、SB/T 10424-2007国标要求。 | 5 | 个 |

**三、政府采购合同内容主要条款要求（实质性要求）**

**(一)、主要条款要求**

**1、质量要求**

（1）供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹；

（2）货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标要求。

（3）应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

（4）货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担。

（5）货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，成交供应商亦应负责修理，但费用可由采购人负担。

**2、交货（项目完成）时间、地点**

（1）交货期限：合同签订后15个日历天完成量体工作；量体完成后30个日历天内完成生产并交货；

（2）交货地点：采购人指定地点，其运输及及装卸费用由成交供应商负责。货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量等；检查外观，做出验收记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人要求运到指定的地点完好无损，如有缺漏、损坏。由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

**3、付款方式**

签订合同后支付合同价格的30%作为本项目预付款，供货完毕，经采购人验收合格后，支付至合同价款的100%。

**4、验收方式和标准**

（1）验收由采购人组织，成交供应商配合进行。根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库[2016]205号和《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》乐市财政采〔2018〕16号规定及采购文件和成交产品的性能、技术参数、成交供应商的响应承诺为准逐项验收，如在验收时间期限内确实不能达到每一项配置、性能、技术参数及商务响应承诺的，由此引起的一切责任由成交供应商承担。

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告；

（3）成交供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（4）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)及《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16 号）、本项目中的要求及国家有关标准，由采购人负责成立验收组，对产品进行验收。验收时，如果产品不符合谈判文件要求，成交供应商应当及时进行更换，否则视为违约。如多次更换产品后仍不能满足的，采购人有权终止合同，所有后果由成交供应商承担。

**5、履约和服务能力**

（1）质保期：质保期为验收合格之日起1年

（2）售后服务要求：对不合体或质量问题，成交供应商应无条件调换或退货，供应商接到调换通知后，3 日内完成调换，由此产生的费用由成交供应商自行负责。

**6、其他要求**

采购人有权对成交人所提供的本项目部分产品进行抽查和送检（送检单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心），检验费用由成交人负责，经 2 次抽检不合格的将有权终止合同并报公安部备案。（供应商需提供承诺函原件并加盖鲜章）