第四章 采购项目技术、商务及其他要求

一、 项目概述

为适应“互联网+职业教育”需求，推进数字资源、优秀师资、教育数据共建共享，助力教育服务供给模式升级，经我校2022年7月20日第144次党委常委会研究，决定实施旅游与管理学院数字化实训基地建设项目，拟采购家具一批，预算金额为30.3722万元，资金来源为2022年生均拨款补差—双高建设设备购置，拟采用政府采购竞争性谈判的方式采购。

二、 项目清单及要求

**1．项目名称、技术规格和配置要求、数量**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **技术规格和配置要求** | **数量** | **采购项目的实质性要求** | **所属行业** | **允许进口产品** | **核心产品** |
| 1 | 会议桌 | 1、产品尺寸：1200\*400\*750mm。2、基材：优质高密度纤维板，密度≥800kg/m3。3.饰面：所有板件双面贴进口的一级胡桃木，木皮厚度≥0.6mm，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼。4.封边：采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，过渡自然流畅。5、优质五金配件，连接件安装严密、平整、端正、牢固、接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。6、颜色：胡桃木色。7、简约现代风格，成品误差尺寸在±10mm之间。 | 30张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 2 | 会议座椅 | 1、产品尺寸：960\*470\*470\*460mm。2、面料材质：选用环保皮,皮面柔软舒适,光泽持久性。3、辅料:高密度海绵,可防氧化。4、脚架：用材实木。5、简约现代风格，成品误差尺寸在±10mm之间。 | 60把 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 3 | 主席台 | 1、产品尺寸：2000\*600\*750mm。2、颜色：胡桃木。3、自带话筒位，免打孔安装。4、基材：环保E1级高密度纤维板。5.饰面：所有板件双面贴优质的一级胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼。6.封边：采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，过渡自然流畅。7、优质五金配件，连接件安装严密、平整、端正、牢固、接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。8、简约现代风格，成品误差尺寸在±10mm之间。 | 2台 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 4 | 椅子 | 1、产品尺寸：720\*640\*1120mm。2、颜色：胡桃木色。3、优质橡木实木框架，卯榫结构，木材作烘干处理。4、优质环保皮面料，阻燃、防老化海绵。5、优质五金配件，连接件安装严密、平整、端正、牢固、接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。6、所有材料甲醛释放量均符合国家强制标准。5、成品误差尺寸在±10mm之间。 | 6把 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 5 | 文件柜 | 1、产品尺寸：1800\*850\*390mm。2、颜色：灰色，双玻璃门，三格储物文件柜。3、冷轨钢板、厚度0.5-0.8 mm，表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。4、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；5、成品误差尺寸在±10mm之间。 | 3组 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 6 | 演讲台 | 1、产品尺寸：1100\*600\*600mm。2、颜色：胡桃木。3、自带话筒位，免打孔安装。4、基材：环保E1级高密度纤维板，经过防潮处理。5.饰面：所有板件双面贴进口的一级胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼。6.封边：采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，过渡自然流畅。7、简约现代风格，成品误差尺寸在±10mm之间。 | 1组 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 7 | 办公桌 | 1、桌子尺寸：1600\*750mm\*700mm，边柜尺寸：1600mm\*400mm\*650mm。2、基材：环保E1级高密度纤维板。3.饰面：所有板件双面贴进口的一级胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼。4.封边：采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，过渡自然流畅。5、颜色：胡桃木色。6、简约现代风格，成品误差尺寸在±10mm之间。 | 3张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 8 | 办公椅 | 1、尺寸：1110mm\*470mm\*490mm。2、木质件采用优质橡木框架，符合人体工程学原理。3、皮质采用一级环保优质环保皮，海绵采用优质高回弹泡棉。4、进口优质气压棒,升降灵活无噪音。5、实木五星脚。6、滑轮采用优质尼龙碳纤维自动轮。7、简约现代风格，成品误差尺寸在±10mm之间。 | 3把 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 9 | 班台 | 1、产品尺寸：2000mm\*1150mm\*760mm。2、颜色：红棕色。3、贴面材料：采用优质实木皮,厚度0.8mm。4、封边用材：与贴面相同的优质实木木材。5、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品。6、班台全为直角。7、成品误差尺寸在1-50mm之间。 | 1张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 10 | 班台 | 1、产品尺寸：1800mm\*1150mm\*760mm。2、颜色：红棕色。3、贴面材料：采用优质实木皮,厚度0.8mm。4、封边用材：与贴面相同的优质实木木材。5、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品。6、班台全为直角。7、成品误差尺寸在1-50mm之间。 | 1张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 11 | 副柜 | 1、产品尺寸：1200mm\*420mm\*600mm。2、颜色：红棕色。3、贴面材料：采用优质实木皮,厚度0.8mm。4、封边用材：与贴面相同的进口实木木材。5、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品。6、五金配件：优质五金拉手，静音滚轮，静音轨道，进口连接件。7、成品误差尺寸在±10mm之间。 | 2张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 12 | 移动柜 | 1、产品尺寸：520mm\*420mm\*600mm。2、颜色：红棕色。3、贴面材料：采用优质实木皮,厚度0.8mm。4、封边用材：与贴面相同的优质实木木材。5、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品。6、五金配件：优质五金拉手，静音滚轮，静音轨道，优质连接件。7、成品误差尺寸在±10mm之间。 | 2组 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 13 | 椅子 | 1、产品尺寸：1200mm\*660mm。2、颜色：红棕色。3、面料:选用经防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适。4、辅料:采用高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化。5、皮质耐磨，旋转件耐久。7、成品误差尺寸在±10mm之间。 | 2把 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 14 | 书柜 | 1、产品尺寸：1800mm\*400mm\*2000mm±10mm。2、颜色：红棕色。3、多层框架书柜（1.80mm加厚板材）玻璃门板、柜门、四门多柜。4、基材：选用优质实木。 | 2组 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 15 | 办公桌＋电脑椅 | 办公桌规格，1500×1200×600mm，带屏风，桃木色，带移动储物柜。桌子带高柜，满足2组共16个工位；桌子及摆放示意图如下。办公椅要求：面料：选用优质特网；标准：符合人体工程学，可承300公斤压力。标后供应商提供多种款式备选。 | 16套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 16 | 接待沙发（单人+单人+三人+不锈钢长茶几） | 接待沙发（单人+单人+三人+不锈钢长茶几），灰色，三人沙发尺寸为173\*75\*81cm，单人沙发尺寸为69\*75\*81cm，优质加厚西皮、高回弹海绵、实木+钢管框架，茶几：玻璃面、钢管架、尺寸为120\*60\*44cm。标后供应商提供多种款式备选。 | 2套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 17 | 洽谈圆桌沙发 | 4个单人沙发加1个园茶几。茶几桌面为岩板，直径80cm，喇叭底座，金属铁艺框架，纳米烤漆工艺。沙发面料防水皮革，密度海绵，舒适软包靠背，长50cm\*宽50cm\*坐高45cm，椅背高78cm。标后供应商提供多种款式备选。 | 2套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 18 | 中心展柜 | 2门，0.8米长度 0.4米深度 1.2米高度的。基材：材质e1环保板材，台面同色封边，硬度高，不易磨花，具有防火性，哑光持久。物理力学指标达到GB/T11718--2009优等品标准；甲醛释放量符合GB18580--2001E1级标准。 | 2个 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 19 | 工位桌 | 工位桌台面采用优质多层实木台面，厚度≥25mm，基材采用E1级环保多层实木板，台面颜色黑木纹色，长750mm，宽500mm，高750mm,耐磨耐脏，绿色环保，所有板材均经过防潮防虫防腐处理，游离甲醛释放量小于1.5mg/L，符合国家环保标准，提供检测报告，木材干燥至9%的含水率。采用优质广东五金配件。铝合金框架，条纹磨砂玻璃，屏风挡板采用全铝合金框架，框架厚度40mm，铝合金厚度1.0mm，高度1.1m。上段采用符合国标的钢化玻璃，下段防火板，带铝合金走线槽，优质PVC封边，采用广东优质五金配件。并安装到位。严格按照参数要求验收。 | 12座 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 20 | 定制工具柜 | 产品尺寸：高1800mm\*宽850mm\*深390mm，柜体上下部分为玻璃对开门结构，上下柜体每层高度800mm，共3层活动隔板，每层隔板可上下调节，每层承重20公斤以上；中间2个抽屉，高度200mm；板材选用上海宝钢一级冷轧钢板，厚度1mm，表面光滑，强度高，使用寿命长。采用冷轧钢板精工制作，柜身表面采用静电喷塑工艺涂装，表面光洁度达90%以上，产品经过严格的九工处理，热水洗，预脱脂，脱脂，冷水洗，表调，磷化等，采用环保喷塑粉，对人体无害。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；对开门，取拿更方便。静电粉末喷塑,环保无害,无气味；锁具，开启灵活；连接标准配件（镀锌），支撑关键零部件耐压，承重强度满足保证；合页，柜门开启轻便，美观大方，玻璃透明度好。 | 40个 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 21 | 定制工位桌 | 台面采用优质多层实木台面，厚度≥25mm，基材采用E1级环保多层实木板，台面颜色黑木纹色。根据房间尺寸，制成2张大桌，分隔为17个工位。包括：1、7000mm\*600mm的连体长桌，高度750mm；2、8800mm\*600mm连体长桌，高度750mm。结构要求：框架为优质钢架结构，钢型材壁厚不小于1.4mm，每工位承重能力不小于200KG。桌面用铝合金隔板分隔开。7000mm长桌分隔为6个900mm长工位和1个1600mm长工位。8800mm长桌分隔为8个900mm长工位和1个1600mm长工位。每个工位在桌面上或桌面下布置插座一个，桌面开过线孔一个。在墙面安装布置与桌面长度一致的两层置物架，采用钢骨架、优质多层实木板制成，，每工位对应置物板每层承重能力不小于50KG。配钢架结构实木板面靠背椅子，共18把。椅子结构坚固，耐摔耐撞，承重能力强。详细结构见示意图。 | 17工位 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 22 | 智慧小组讨论桌（六人位） | 1、尺寸形状：六边形，整体尺寸2000\*2000\*750mm，钢架黑纱纹50圆管，厚度为≥25MM，台面中心配200\*200方柱，四方各开两个五孔插座孔。  2、面 材：全部采用MFC防火贴面，表面耐磨圈数为400转以上；耐污染性1-23号试剂无影响；耐污染性24-29号试剂轻微影响； 表面退色率（耐光性）色度褪变极微；热水试验为无影响； 热油试验为轻微影响耐烟灼度为100秒以上；耐冲击性为35英寸以上。  3、基材：经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好。实木颗粒板（MDF），密度≥0.45-0.88G/M3；静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤9MG/100G,符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-95标准。  4、标后供应商提供多种款式备选。 | 10套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 23 | 智慧小组讨论椅 | 1.面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；颜色可选  2.辅料：采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  3.架子：1.4mm厚钢制电镀脚架。  4.可随意折叠，方便存放。中标后供应商提供多种款式备选。 | 60把 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 24 | 咖啡桌椅 | 1、木质圆桌1张，原木色饰面，环保三胺板，，加粗金属底座，直径800mm；  2、皮艺A字椅4张，金属烤漆椅架，回填海绵，防刮脚垫；  3、颜色：多种选择；  4、可随意组合，方便存放。中标后供应商提供多种款式备选。 | 20套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 25 | 实训桌凳 | 1、基材：采用实木多层板基材，经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；符合国家环保E1级标准；  2、面材：采用0.6mm厚优质天然实木皮贴面，甲醛释放量符合国家E1级环保要求，含水率≤10%，且符合标准GT/T 3324-2017,GB 18584-2001要求；  3、油漆：采用环保水性油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味；  4、配置与工艺：台面、侧脚加厚至≥40mm，其余板材厚度≥16mm；整体采用环保开放漆工艺，环保无味，中标后提供色板供采购人选择；  5、尺寸：2100\*1200\*750±10（mm）；  6、现代简洁风格，白色台面，标后供应商提供多种款式备选；  7、塑钢方凳或圆凳，每张实训桌配置10个凳子；  8、标后供应商提供多种款式备选。 | 5套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 26 | 档案柜 | 用于分装实训材料,规格型号900\*450\*2000mm±10（mm），全钢柜体，层高可调整，0.7mm加厚冷轧钢板，无磷喷涂、防猎锈防晒，带编号全钢锁具，低音防撞脚垫，防撞胶垫，ABS材料拉手。 | 8组 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 27 | 裱台（1.2\*2.1米，订制） | 1、案面油漆喷涂平整、光滑、无缝，不损坏档案原件，操作方便；  2、案面不掉色，不渗水，颜色易于衬托出裱件的字迹和破碎的地方；  3、台面不破裂、不变形，耐水浸，耐酸、碱腐蚀；  4、1.2\*2.1米，材质为松林；  5、订制，标后供应商提供多种款式备选。 | 2台 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 是 |
| 28 | 会议桌＋12把会议椅 | 会议桌：1、基材：采用实木多层板基材，经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；符合国家环保E1级标准；  2、面材：采用0.6mm厚优质天然实木皮贴面，甲醛释放量符合国家E1级环保要求，含水率≤10%，且符合标准GT/T 3324-2017,GB 18584-2001要求；  3、油漆：采用环保水性油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味；  4、五金配件：优质国标五金配件，铰链、滑轨（垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、耐腐蚀）符合QB/T 2189-2013、QB/T 2454-2013标准要求；  5、配置与工艺：台面、侧脚加厚至≥40mm，其余板材厚度≥16mm；台面配置2个多媒体线盒；整体采用环保开放漆工艺，环保无味，中标后提供色板供采购人选择。  6、主桌：4600\*1600\*760±10（mm）  7、现代简洁风格，白色台面，标后供应商提供多种款式备选。 会议椅：1、面材：坐垫、靠背均采用优质头层牛皮（白色+灰色），皮质柔软细腻，性能符合QB/T2537-2001 皮革色牢度试验往复式摩擦色牢度、QB/T2726-2005 皮革物理和机械试验 耐磨性能的测定、QB/T2725-2005 皮革气味的测定、GB/T19941-2005标准要求；  2、海绵：采用45#高密度原生切割海棉,回弹性好，性能参数符合标准GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料技术要求；  3、弓型椅架：钢制型材规格40\*20\*2.0（mm），表面经电镀处理，光滑美观，无明显焊点且不易生锈；  4、坐垫、靠背内板采用多层曲木板材，厚度≥15mm，板材经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。"  5、椅宽610±10（mm）  椅高1050±10（mm）  6、现代简洁风格；白色灰色搭配，标后供应商提供多种款式备选。 | 1套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 29 | 办公桌 | 1、基材：采用实木多层板基材，经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；符合国家环保E1级标准；  2、面材：采用0.6mm厚优质天然实木皮贴面，甲醛释放量符合国家E1级环保要求，且符合标准GT/T 3324-2017,GB 18584-2001要求；  3、油漆：采用环保水性油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味；  4、五金配件：优质国标五金配件，铰链、滑轨（垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、耐腐蚀）符合QB/T 2189-2013、QB/T 2454-2013标准要求；  5、配置与工艺：台面、侧脚加厚至≥40mm，其余板材厚度≥16mm；静音阻尼式滑轨，液压缓冲门铰链，台面配置一个多媒体线盒；整体采用环保开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味，中标后提供色板供采购人选择。  6、主桌：1800\*800\*750±10（mm）  附台：1600\*400\*610±10（mm）  7、现代简洁风格，白色为主 | 3张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 30 | 书柜 | 1、基材：采用实木多层板基材，经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；符合国家环保E1级标准；  2、面材：采用0.6mm厚优质天然实木皮贴面，甲醛释放量符合国家E1级环保要求，且符合标准GT/T 3324-2017,GB 18584-2001要求；  3、油漆：采用环保水性油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味；  4、五金配件：优质国标五金配件，铰链（垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、耐腐蚀）符合QB/T 2189-2013、QB/T 2454-2013标准要求，按需配置锁具；  5、配置与工艺：隔板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；液压缓冲门铰链，两扇铝合金框玻璃门，一扇平板门内置挂衣杆；书柜整体采用环保开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味，中标后提供色板供采购人选择。  6、尺寸：2400\*400\*2000±10（mm）  7、现代简洁风格，白色为主，中标后供应商提供多种款式备选。 | 2套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 31 | 办公椅 | 1、面材：采用优质头层牛皮（米色），皮质柔软细腻，性能符合QB/T2537-2001 皮革色牢度试验 往复式摩擦色牢度、QB/T2726-2005 皮革物理和机械试验 耐磨性能的测定、QB/T2725-2005 皮革气味的测定、GB/T19941-2005标准要求；  2、海绵：采用45#高密度原生切割海棉，搭配羽绒棉,回弹性好，坐感柔软舒适；海棉性能参数符合标准GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料技术要求；  3、坐垫、靠背内板采用多层曲木板材，厚度≥18mm，板材经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；  4、配置、功能要求：防爆电镀气杆,350#铝合金五星脚，50mm直径静音脚轮。  5、椅宽650±10（mm）  椅深780±10（mm）  椅高1230±10（mm）  6、中标后供应商提供多种款式备选。 | 2把 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 32 | 办公沙发 | 1、面材：采用优质头层牛皮（米色+灰色），皮质柔软细腻，性能符合QB/T2537-2001 皮革色牢度试验 往复式摩擦色牢度、QB/T2726-2005 皮革物理和机械试验 耐磨性能的测定、QB/T2725-2005 皮革气味的测定、GB/T19941-2005标准要求；  2、海绵：采用35#、42#高密度原生切割海棉搭配使用，回弹性好，坐感舒适，软硬适中；海棉性能参数符合标准GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料技术要求；  3、内框架采用全抛光实木内架，主架规格50\*40mm，坐垫下横向主架木方不少于四根，纵向主架木方不少于5根；木材经防虫、防腐、蒸煮、烘干等工序处理，含水率符合国家标准要求；  4、外观、工艺要求：沙发现代简洁，方正无过多造型，缝线工艺整齐；中标后供应商提供多种款式备选。  5、2000\*800\*820mm±10（mm） | 2套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 33 | 办公茶几 | 1、台面：钢化玻璃台面（黑色），台面厚≥12mm，圆角处理；符合国家环保E1级标准；  2、框架：铁艺或实木多层板框架，合国家环保E1级标准；  3、油漆：采用环保水性油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味；  4、五金配件：优质国标五金配件，性能指标符合国家标准要求；  5、1200\*600\*450mm±10（mm） | 2个 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 34 | 公共办公区办公桌组合柜+椅子 | 1、基材：采用实木多层板基材，经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；符合国家环保E1级标准；  2、面材：采用0.6mm厚优质天然实木皮贴面，甲醛释放量符合国家E1级环保要求，且符合标准GT/T 3324-2017,GB 18584-2001要求；  3、油漆：采用环保水性油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味；  4、五金配件：优质国标五金配件，铰链、滑轨（垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、耐腐蚀）符合QB/T 2189-2013、QB/T 2454-2013标准要求；  5、配置与工艺：台面、侧脚加厚至≥25mm，其余板材厚度≥16mm；静音阻尼式滑轨，液压缓冲门铰链，台面配置多媒体线盒；搭配文件柜，文件柜需要含有主机柜位，大文件夹收纳位，加锁储物柜、抽屉，线孔，主机散热孔；  6、办公桌：1200\*600\*750mm±10（mm）  配套柜：1400\*300\*1100mm±10（mm）  7、桌、柜均采用白色，摆放组合方式见右图；中标后提供色板供采购人选择。  椅：1、面材：坐垫、靠背均采用优质网布面（灰色）；  2、海绵：采用45#高密度原生切割海棉,回弹性好，性能参数符合标准GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料技术要求；  3、配置、功能要求：防爆电镀气杆,350#铝合金五星脚，50mm直径静音脚轮。  4、坐垫、靠背内板采用PP塑料  5、椅宽610mm±10（mm）  椅高1050mm±10（mm）  6、现代简洁风格；白色灰色搭配，标后供应商提供多种款式备选。 | 12套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 35 | 1.5米实木床 | 1、采用优质橡木实木，经防潮、防腐处理、游离甲醛释放量小于1.5㎎/L,符合国家环保ISO14001级标准；木材干燥9％含水率；硬度高达3H以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。采用环保油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味。优质国标五金配件。储物高箱。  2、尺寸：1500\*2000mm±20mm。  3、标后供应商提供多种款式备选。 | 6张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 36 | 床头柜 | 1、采用优质橡木实木，经防潮、防腐处理、游离甲醛释放量小于1.5㎎/L,符合国家环保ISO14001级标准；木材干燥9%含水率，硬度高达3H以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果；采用环保油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味。优质国标五金配件。上面两个抽屉。  2、尺寸400\*300\*500mm±20mm。  3、标后供应商提供多种款式备选。 | 6个 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 37 | 床垫 | 1、弹簧采用优质弹簧，软硬适中，不易变形。  2、面料采用优质织绵面料，颜色可选。  3、尺寸：1500\*2000mm±10mm。  4、标后供应商提供多种款式备选。 | 6张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 38 | 定制双门衣柜 | 1、基材：采用符合国家规范标准E1实木多层板，板材甲醛释放量符合 GB18580-2017 室内装饰装修材料、人造板及 其制品中甲醛释放限量的要求；游离甲醛释放量≤0.03mg/m3。  2、面材：采用0.6mm厚优质天然实木皮贴面，甲醛释放量符合国家E1级环保要求，且符合标准GT/T 3324-2017,GB 18584-2001要求。  3、油漆：采用环保油漆，开放漆工艺，漆面纹理自然，环保无味。  4、封边条：产品制作中使用的封边条检验标准符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，厚度0.6㎜。塑料封边条外观技术要求表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，甲醛释放量≦0.2mg/L。  5、五金件：全部采用品牌五金配件（阻尼铰链、锁具、螺丝、拉手）。  6、连接件：检验依据符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。尺寸：1200\*600\*2000mm±20mm。  7、标后供应商提供多种款式备选。 | 6套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 39 | 定制书桌 | 1、基材：采用符合国家规范标准E1实木多层板，板材甲醛释放量符合 GB18580-2017 室内装饰装修材料、人造板及 其制品中甲醛释放限量的要求；游离甲醛释放量≤0.03mg/m3。  2、封边条：产品制作中使用的封边条检验标准符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，厚度0.6㎜。塑料封边条外观技术要求表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，甲醛释放量≦0.2mg/L。  3、五金件：全部采用品牌五金配件（阻尼铰链、锁具、螺丝、拉手）。  4、连接件：检验依据符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。  5、尺寸：1300\*750/1050\*600mm±20mm。  6、标后供应商提供多种款式备选。 | 6张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 40 | 办公椅 | 1、阻燃面料：坐垫和椅背采用优质阻燃面料，检验标准符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范。  2、高密度海绵：坐垫内填充高密度海绵，检验标准符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料。感官要求颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯，气孔不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，裂缝每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，两侧表皮片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味，75%压缩永久变形≦6%，回弹率：≧40%。  3、万向轮：万向轮检验标准符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件和GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量，塑料件外观技术要求塑料件表面应光洁，应无裂纹、皱褶、污渍、明显色差。  4、钢材：底盘钢制件部份钢材检验依据符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。金属电镀层抗盐雾技术要求：18h，1.5mm以下锈点≦20点/dm2，其中直径≧1.0mm锈点不超过5点。  5、静电粉末：钢制件采用静电喷塑，静电粉末检验依据符合GB 18584-2001 标准，不含可溶性重金属含量，不含可溶性铅，不含可溶性镉，不含可溶性铬，不含可溶性汞。  6、气压杆：采用优质环保气压杆，符合国家标准。  7、标后供应商提供多种款式备选。 | 6把 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 41 | 休闲沙发 | 1、面料：采用优质阻燃面料，检验标准符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范。  2、内框架：木质部份采用优质实木制作，实木检验标准符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件和GB 18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。木制件甲醛释放量≦0.2mg/L。  3、高密度海绵：办公椅内存高密度海绵，检验标准符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料。感官要求颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯，气孔不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，裂缝每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，两侧表皮片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味，75%压缩永久变形≦6%，回弹率：≧40%。  4、蛇形弹簧：产品内弹力部份钢件采用蛇形弹簧，检验标准符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。  5、五金件：优质五金件。  6、尺寸：1850mm\*850mm\*850mm±10（mm） | 6套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 42 | 沙发+茶几 | 布艺沙发、现代简约、科技布、 柠檬黄+浅卡其【仿羊绒】 乳胶款 ，三人直排，长2100m；宽800mm；高900mm：木质布艺；（加配套茶几）尺寸误差20mm,中标后供应商提供多种款式备选。 | 1套 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |
| 43 | 长茶几 | 1.板材采用E1覆膜饰面板：检验标准符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。  2.封边条：产品制作中使用的封边条检验标准符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。塑料封边条外观技术要求表面应无皱纹.裂纹.折痕.暗条痕.染色线.刀线.油渍.污点.黑斑.粘胶和杂质，无明显的气泡.针孔.划痕.波纹等瑕疵，甲醛释放量≦0.2mg/L。  3.锁具：产品锁具检验标准符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。家具锁锁定到位，开启应灵活，金属电镀层抗盐雾技术要求：18h，1.5mm以下锈点≦20点/dm2，其中直径≧1.0mm锈点不超过5点。  4.五金件：优质五金件。 | 6张 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |

**2．技术、商务及其他要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **招标采购要求** |
| 1 | 交货时间/工期要求 | 合同签订之日起30天内 |
| 2 | 交货地点 | 绵阳职业技术学院 |
| 3 | 履约、验收要求与标准 | 1.合同履约保证金：合同签订前供应商向采购方支付合同总额的5%作为合同履约保证金，全部项目结束经验收合格后，采购方一次性退还供应商履约保证金；  2.供应商交货期限为合同签订生效后的30日内，交货到采购方指定地点，随即在七日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。  3.验收由采购方组织，供应商配合进行：  (1)货物在供应商通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后3日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《验收报告单》。  (2)验收标准：按国家有关规定以及采购方招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收：采购方和供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；  (3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购方应作出详尽的现场记录，或由采购方和供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。  4.货物安装完成后10日内，采购方无故不进行验收工作并己使用货物的，视同己安装调试完成并验收合格。  5.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购方：供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。  6.如货物经供应商三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购方有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购方，采购方还可依法追究供应商的违约责任。 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 1.成交供应商在完成全部项目建设并交付使用，并经整个项目最终验收合格，达到付款条件起30日，采购人支付合同总额的100%。  2.供应商须向采购方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 |
| 5 | 质保及售后服务要求 | 1.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。  2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。  3.质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商三次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购方有权退货并追究供应商的违约责任。  4.在质保期内对设备故障的更换及维护全部免费，质保期外人工费、技术支持费等全免，只收取设备及材料成本费用。  5.本项目的培训办法严格按照中标人在投标文件中作出的承诺执行。  6.未尽事宜，按照国家相关规定执行、严格按照厂商提供的产品质保条例执行。  7.供应商须指派专人负责与采购方联系售后服务事宜。 |
| 6 | 对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施 | 供应商在完成全部项目建设并交付采购方使用，并经整个项目终验收合格后，采购方于20日内支付合同总额的100%。 |
| 7 | 其他 |  |