# 采购更正公告

**原磋商文件需更正内容：**

**第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求**

**3.2采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 600,000.00

采购包最高限价（元）: 600,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 恩阳区洪涝灾害应急救援装备和物资采购项目 | 1.00 | 600,000.00 | 包 | 其他未列明行业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：恩阳区洪涝灾害应急救援装备和物资采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **采购清单(带★为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | | 1 | 救  灾  生  活  类 | 折叠床 | 460 | 张 | 1.折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时可向床尾方向推，折叠时可向床头方向推；床背面配置可调节束紧带两条。  2.折叠床长1850mm±10mm、宽700mm ±5mm、高350mm±5mm。  3.主要材料为PVC涂层布（666dtex666dtex涤纶丝），用于床布；焊接钢管（Q195Φ25mm\*1.1mm），用于床架、床腿。  4.符合应急救灾专用折叠床标准。 | | ★2 | 棉大衣 | 972 | 件 | 1.规格:大号、中号、小号。(均码)。  2.面料成分:军绿色涤棉卡其布，80%聚酯纤维 20%棉。  3.面、里料兜面料成分:100%棉，颜色与面料相匹配。  4.毛高1cm±0.1cm。  5.填充物:100%棉。  6.重量:2500g±10g。  7.执行标准:GB/T2662-2017《棉服装》合格品。  8.安全类别:GR18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类。  9.各部位材质、质量、制作工艺、标志和包装按民政部 MZ/T0142-2010《救灾被服第2部分:棉大衣》执行。 | | ★3 | 防寒服 | 1000 | 件 | 1.外观：帽子、人造毛领可拆卸，正面四个口袋（内兜不算）。  ★2.规格：大 中 小。  3.面料：涤纶/亚纺。深色（深兰、藏青或黑色）。里料：涤纶。  ★4.其它要求：金属不锈钢扣子，可拆卸内胆，内胆填充单孔中空棉絮片320g±5g/㎡。双拉头，防风、防雨、防刮。  5.尺寸:大中小码，可拆分。 | | 4 | 抢  险  类  物  资 | 安全帽（白色） | 100 | 顶 | 国标。 | | 5 | 反光背心 | 200 | 件 | 拉链款，双肩和腰部前后都应有5CM宽高亮反光条，前胸两侧有挂电筒和放卡片的小兜。 | | 6 | 应急双肩包 | 50 | 套 | 牛津布双肩应急背包。内含：雨衣，应急手电，口哨，多功能应急工具组，工兵铲，应急救生毯，应急药包，手套，应急救生绳，单兵干粮等。 | | 7 | 手持式卫星定位仪 | 8 | 台 | 1.GNSS特性物理特性通道:72通道。  2.尺寸: 57mmx129mmx28mm。  3.定位精度: 单机定位3-5米。  4.重量: 113g(不含电池)。  5.实时差分1-3米。 | | 8 | 铁楸（圆口） | 200 | 把 | 锰钢，尖铲。木把长度1.2米。 | | 9 | 铁楸（一字口） | 200 | 把 | 锰钢，平铲。木把长度1.2米。 | | 10 | 警示带 | 500 | 米 | 涤纶材质，抗拉耐磨。塑料外壳，可回收反复使用。有“注意安全”字样，长度100米每卷。 | | 11 | 警示杆 | 40 | 个 | PE材质，可伸缩，红白反光。 | | 12 | 发电机 | 2 | 台 | 1.瞬态频率偏差(%)100%突加功率时频率偏差:≥-25-4.80100%突减功率时频率偏差:≤1810.6。  2.电压恢复时间100%突加功率时:(s)≤100.00100%突减功率时:≤100.00。  3.燃油消耗率g/kW·h)明示值:合格(B类)≤495493合格。  4.噪声级(dB(A))(B类)≤9979.4合格。 | | 13 | 电缆绞盘 | 6 | 个 | 1.电缆规格：1\*2.5mm²。  2.电缆长度：≥50米。  3.输出功率：4000w。  4.220V10A 国标插座一只，漏电保护器，过热保护器，防护插座。 | | 14 | 强光手电筒 | 50 | 个 | 超大锂电容量。高亮，防摔，防潮伸缩聚焦模式。外观尺寸：长17cm±0.5cm，后直径3.2cm±0.5cm，前直径4.5cm±0.5cm.产品重量：0.24kg±0.01kg。 | | 15 | 头灯 | 20 | 个 | 1.额定电压:DC3.7V。  2.额定容量:1900mAh。  3.光源（LED）额定功率(LED3W平均使用寿命100000h。  4.连续放电时间强光≥4h工作光8频闪185充电时间≤6h。  5.电池使寿命≥21000(循环)。  6.外形尺寸长60mm±3mm宽68mm±3mm高57mm±3mm。  7.重量:85g±5g。  8 防护等级:IP65。 | | ★16 | 手提强力照明灯 | 10 | 台 | SELV:载流部件与安装表面之间………>100MΩ合格-载流部件与灯具的金属部件之间…:>100MΩ合格非SELV:-不同极性的带电部件之间…………:>100MΩ合格。 | |

**更正内容为：**

**第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求**

**3.2采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 600,000.00

采购包最高限价（元）: 600,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 恩阳区洪涝灾害应急救援装备和物资采购项目 | 1.00 | 600,000.00 | 包 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：恩阳区洪涝灾害应急救援装备和物资采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| ★ | 1 | **采购清单(带★为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 技术参数 | | 1 | 救  灾  生  活  类 | 折叠床 | 460 | 张 | 工业 | 1.折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时可向床尾方向推，折叠时可向床头方向推；床背面配置可调节束紧带两条。  2.折叠床长1850mm±10mm、宽700mm ±5mm、高350mm±5mm。  3.主要材料为PVC涂层布（666dtex666dtex涤纶丝），用于床布；焊接钢管（Q195Φ25mm\*1.1mm），用于床架、床腿。  4.符合应急救灾专用折叠床标准。 | | ★2 | 棉大衣 | 972 | 件 | 工业 | 1.规格:大号、中号、小号。(均码)。  2.面料成分:军绿色涤棉卡其布，80%聚酯纤维 20%棉。  3.面、里料兜面料成分:100%棉，颜色与面料相匹配。  4.毛高1cm±0.1cm。  5.填充物:100%棉。  6.重量:2500g±10g。  7.执行标准:GB/T2662-2017《棉服装》合格品。  8.安全类别:GR18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类。  9.各部位材质、质量、制作工艺、标志和包装按民政部 MZ/T0142-2010《救灾被服第2部分:棉大衣》执行。 | | ★3 | 防寒服 | 1000 | 件 | 工业 | 1.外观：帽子、人造毛领可拆卸，正面四个口袋（内兜不算）。  ★2.规格：大 中 小。  3.面料：涤纶/亚纺。深色（深兰、藏青或黑色）。里料：涤纶。  ★4.其它要求：金属不锈钢扣子，可拆卸内胆，内胆填充单孔中空棉絮片320g±5g/㎡。双拉头，防风、防雨、防刮。  5.尺寸:大中小码，可拆分。 | | 4 | 抢  险  类  物  资 | 安全帽（白色） | 100 | 顶 | 工业 | 国标。 | | 5 | 反光背心 | 200 | 件 | 工业 | 拉链款，双肩和腰部前后都应有5CM宽高亮反光条，前胸两侧有挂电筒和放卡片的小兜。 | | 6 | 应急双肩包 | 50 | 套 | 工业 | 牛津布双肩应急背包。内含：雨衣，应急手电，口哨，多功能应急工具组，工兵铲，应急救生毯，应急药包，手套，应急救生绳，单兵干粮等。 | | 7 | 手持式卫星定位仪 | 8 | 台 | 工业 | 1.GNSS特性物理特性通道:72通道。  2.尺寸: 57mmx129mmx28mm。  3.定位精度: 单机定位3-5米。  4.重量: 113g(不含电池)。  5.实时差分1-3米。 | | 8 | 铁楸（圆口） | 200 | 把 | 工业 | 锰钢，尖铲。木把长度1.2米。 | | 9 | 铁楸（一字口） | 200 | 把 | 工业 | 锰钢，平铲。木把长度1.2米。 | | 10 | 警示带 | 500 | 米 | 工业 | 涤纶材质，抗拉耐磨。塑料外壳，可回收反复使用。有“注意安全”字样，长度100米每卷。 | | 11 | 警示杆 | 40 | 个 | 工业 | PE材质，可伸缩，红白反光。 | | 12 | 发电机 | 2 | 台 | 工业 | 1、瞬态频率偏差(%)100%突加功率时频率偏差:≥-25 -4.80100%突减功率时频率偏差:≤18 10.6  2、频率恢复时间(s) 100%突加功率时:≤10 1.76100%突减功率时:≤10 0.64  3、瞬态电压偏差和电压恢复时间(B类) 合格  4、电压恢复时间(s) 100%突加功率时:≤10 0.00100%突减功率时:≤100.00  5、冷热态电压变化(%)(B类) ±7 0.48 合格  6、燃油消耗率g/kW·h)明示值:合格(B类)≤495493 合格；  7、噪声级(dB(A))(B类)≤9979.4 合格 | | 13 | 电缆绞盘 | 6 | 个 | 工业 | 1.电缆规格：1\*2.5mm²。  2.电缆长度：≥50米。  3.输出功率：4000w。  4.220V10A 国标插座一只，漏电保护器，过热保护器，防护插座。 | | 14 | 强光手电筒 | 50 | 个 | 工业 | 超大锂电容量。高亮，防摔，防潮伸缩聚焦模式。外观尺寸：长17cm±0.5cm，后直径3.2cm±0.5cm，前直径4.5cm±0.5cm.产品重量：0.24kg±0.01kg。 | | 15 | 头灯 | 20 | 个 | 工业 | 1.额定电压:DC3.7V。  2.额定容量:1900mAh。  3.光源（LED）额定功率(LED3W平均使用寿命100000h。  4.连续放电时间强光≥4h工作光8频闪185充电时间≤6h。  5.电池使寿命≥21000(循环)。  6.外形尺寸长60mm±3mm宽68mm±3mm高57mm±3mm。  7.重量:85g±5g。  8 防护等级:IP65。 | | ★16 | 手提强力照明灯 | 10 | 台 | 工业 | 1、绝缘电阻试验合格  2、软缆款线用金属箔包覆或用金属棒代替Ф(mm)….-  3、绝缘电阻(MQ）: -  4、SELV:合格  5、一不同极性的载流部件之间…………不适用  6、载流部件与安装表面之间…………>100M Ω合格  7、载流部件与灯具的金属部件之间…->100M Ω合格  8、软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可触及金属部件之间………不适用  9、非 SELV:合格  10、不同极性的带电部件之间…………>100M Ω合格  11、带电部件与安装表面之间…………>100M Ω合格  12、带电部件与灯具的金属部件之间…>100M Ω合格 | |

其余内容不变。