#  采购项目需求及技术、商务要求

## 一、项目概述

根据《珙县人民政府办公室关于印发珙县特困供养对象和特困难老年人关爱服务实施方案的通知》（珙府办[2023]1号）精神，为提升公办养老机构设施水平和服务质量，确保集中特困供养对象生活环境舒适、安全，需采购一批设备。

## 二、采购清单及技术要求

### （一）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1 | 老人靠背椅子 | 305 | 把 | 否  |  工业  |
| 2 | 老年人户外椅子 | 8 | 把 | 否  |  工业  |
| 3 | 老人寝室办公桌子 | 151 | 张 | 否  |  工业  |
| 4 | 双开门衣柜 | 175 | 个 | 否 |  工业  |
| 5 | 铝合金库房储物架 | 5 | 套 | 否 |  工业  |

### （二）技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 |
| 老人靠背椅子 | 1、尺寸:长550mm\*宽570mm\*高850mm(±5mm) 2、框架：橡木，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/m³，具有总体强度性能，抗震力，湿度不超过12% 3、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 4、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为42kg/m³，硬度35°，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。5、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为42kg/m³，硬度35°，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉 6、油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 |
| 老年人户外椅子 | 1. 尺寸：长6000mm\*宽630mm\*高900mm(±5mm)
2. 面材：采用西皮饰面，防磨防污性好,框架采用优质橡胶木实木框架

3、座椅靠背采用高密度阻燃海绵，持久使用不变形4、油漆：采用环保型水性漆5、胶水：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准 |
| 老人寝室办公桌子(核心产品) | 1、尺寸：长1400mm\*宽700mm\*高760mm(±5mm) 2、基材：木纹色E1级实木颗粒板基材，台面采用防火板饰面、前鸭嘴后直边工艺、其它板材厚度为16mm3、封边：门板、抽屉面板采用激光封边，ABS封边条,无胶水,符合国家环保要求 4、五金配件：采用五金配件，《三合一连接件》符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，且偏心体抗压强度≥345N，预埋螺母抗拉强度≥620N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N，金属镀层抗盐雾18h为合格 |
| 双开门衣柜 | 1. 尺寸：长750mm\*宽550mm\*高2000mm(±5mm)
2. 基材：厚度18mm。采用国家E1级三胺板，三聚氰胺板具有一定的阻燃性，一定的防火功能，贴面装饰纸由三聚氰胺胶黏剂浸泡之后，再干燥，与基材热压制成了三聚氰胺板。边角处采用倒圆工艺，板材的封边，封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定

3、封边条：全部采用2厘近色PVC封边条4、柜内：层板布局,用2mm厚封边带，封完边要修边，不割手 5、实木拉手：耐磨性强、韧性好、不易碎 |
| 铝合金库房储物架 | 1、尺寸：长1200mm\*宽400mm\*高2000mm(±5mm) 2、承重≥180kg3、材质冷轧钢 |

注：

1、清单中的技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标参考，不代表指向特定产品，供应商可提供等同于或优于参数要求的产品；

2、本项目采购清单中的采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的投标产品所对应的证书、证明等对产品命名等存在一定差别，在满足本项目采购需求的前提下，本项目给予认可；

## 三、商务要求

1.交货时间：政府采购合同签订生效后5个日历天内，完成交货、安装及调试。

2.履约地点：宜宾市珙县民政局

3.履约方式：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

4.合同签订时效：成交供应商应在成交通知书发出之日起五日内与采购人签订采购合同。

5.付款方式：设备安装验收合格后支付合同总金额的95%款项，设备正常运行满一年后支付合同剩余5%款项（成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算）。

6.履约保证金:

6.1金额：成交金额的5%；

6.2交款方式:以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至采购人(包括网银转账，电汇等方式)；

6.3交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前缴纳。；

6.4退款时间：履约完成后7个工作日内无息退还。

7.培训要求：供应商负责对采购人技术人员进行现场培训，培训内容包括设备的性能、操作、保养和维护等。安装调试达到采购人可独立使用，并在培训后提供使用咨询，定期维护终身维修等。

8.成交人需保证全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，成交人承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供设备常规备品备件。

9.验收方式：

（1）验收组织方式：采购人自行验收。

（2）验收主体：采购人。

（3）履约验收程序：一次性验收。

（4）履约验收时间：投标人提出验收申请之日起 30 日内组织验收。

（5）技术履约验收内容：

a.产品：型号是否正确。

b.功能：按照合同要求功能,检查功能是否达到要求。

c.性能：按照合同性能要求,测试指标是否达到要求。

d.其它：招标文件及中标人的投标文件的内容。

（6）商务履约验收内容：准确实现采购文件中的功能要求，可能根据采购人实际情况作相应调整，不能影响采购人生产系统正常运行，且使用部门签字为验收合格依据。

（7）履约验收标准：按招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与中标人的投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜、更有利于采购人的原则进行验收。

10.违约责任

（1）成交人交付的货物质量不符采购文件规定的，应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交人不能交付货物而违约，按本条本款下述规定偿付违约赔偿金给采购人。

成交人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交人则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金。

11.争议解决的方法

（1）因货物的质量问题发生争议，由采购人和成交供应商共同商定具有CMA资质的第三方检验检测机构进行检验检测。货物符合产品标准要求的，供应商仅承担检验检测费；货物不符合产品标准要求的，供应商除承担检验检测费外，还应将承担产品召回、作物损失等全部责任和相关费用。

（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向项目所在地人民法院起诉。

12.风险处置措施和替代方案：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

13.知识产权要求: 成交供应商要保证其交付的所有货物及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对采购人的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由成交供应商承担。本项目牵涉的文案内容、效果图等创意知识产权（版权）归采购人所有，供应商不得盗用，否则采购人有权追究其法律责任。

5.质保期限：质保期不低于 24 个月，质保期自项目验收合格之日起计算。

**注：**

**1.供应商应实质性响应和满足本项目“技术参数要求”和“商务要求”，否则视为无效响应；**

**2.本章节内容在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。**