**第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

**3.1采购项目概况**

阿坝州新闻传媒中心拟采购一家供应商为汉藏移动媒体传播部提供服务。

**3.2采购内容**

**3.2.1标的清单**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 300,000.00

采购包最高限价（元）: 300,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| 1 | 移动编辑站 | 6.00 | 87,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 微单相机 | 8.00 | 74,400.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 脚架 | 8.00 | 4,800.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 无人机 | 4.00 | 88,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 长焦镜头 | 1.00 | 7,600.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 广角镜头 | 1.00 | 5,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 充电套装 | 8.00 | 8,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 双肩背包 | 8.00 | 7,600.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 微单相机卡 | 16.00 | 14,400.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 无人机TF卡 | 8.00 | 2,400.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：移动编辑站

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **▲1、CPU≥I9-13900H；（提供彩页资料或官网截图并电子签章。）**  **2、内存≥16G；硬盘容量≥1T；**  **▲3、显卡≥RTX4060（提供彩页资料或官网截图并电子签章。）**  **4、鼠标、便携包。** |

标的名称：微单相机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | ▲**1、可更换镜头数码相机，E卡口；（提供彩页资料或官网截图并电子签章。）** **2、Exmor CMOS传感器，有效像素**≥**2420万，23.5x15.6mm(APS-C画幅)**；**快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）** **3、对焦点：425点（相位检测自动对焦） /425点（对比度检测自动对焦）** **4、静态照片：ISO 100-32000（可扩展至ISO 102400）、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；动态影像：ISO 100-32000、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）。** **5、监看屏尺寸：3.0"TFT**；**液晶屏总像素：约92万点**；**含16-50mm镜头；**  **6、连拍：高速+：11 张/秒，高速：8 张/秒，中速：6 张/秒，低速：3 张/秒**  ▲**7、为保证设备的品质和原厂可靠性服务，供应商须承诺在签订合同时提供原厂针对此项目的售后服务承诺函原件（提供承诺函并电子签章）** |

标的名称：脚架

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **1、碳纤维材质**；**万向球型云台**；**可拆独脚架和反折收纳**；**工作高度**≥**1.6米**；**承重**≥**8KG。** |

标的名称：无人机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **1、飞行器起飞重量：**≥**950g；** **2、最长飞行时间：**≥**40分钟；最长悬停时间：**≥**35 分钟；** **3、机载内存：**≥**8GB；带屏遥控器；** **4、哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素** ≥**2000 万** **中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素**≥ **4800 万；** **长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素**≥ **1200 万；** **5、最大照片尺寸：哈苏相机：**≥**5280×3956；** **中长焦相机：**≥**8064×6048；** **长焦相机：**≥**4000×3000；** **6、录像支持：最高支持5.1K @24/25/30/48/50fps Apple ProRes编码**。 |

标的名称：长焦镜头

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | ▲**1、卡口类型：E卡口（提供彩页资料或官网截图并电子签章。）** **2、焦距：70-350mm**，**光圈：F4.5-6.3**；**为保证系统兼容性，要求与本次采购微单相机同品牌。** |

标的名称：广角镜头

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | ▲**1、卡口类型：E卡口（提供彩页资料或官网截图并电子签章。）** **2、焦距：16-20mm**，**光圈：F4**；**为保证系统兼容性，要求与本次采购微单相机同品牌。** |

标的名称：充电套装

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **1、套装含可重复充电电池一块和充电器一个**；**与本次采购微单相机适用**；**为保证系统兼容性，要求与本次采购微单相机同品牌。** |

标的名称：双肩背包

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **1、防水耐磨尼龙材料**，**内部可调节活动格板**，**可拆式脚架袋可放置在前身带与独脚架配合使用。** |

标的名称：微单相机卡

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **1、SD卡**，**IP68防尘防水级别**；**写入速度150MB/s**；**读取速度277MB/s**；**为保证系统兼容性，要求与本次采购微单相机同品牌。** |

标的名称：无人机TF卡

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **1、TF卡**；**读取速度**≥**190MB/s**；**写入速度**≥**130MB/s。** |

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：

自合同签订之日起30日

**3.4.2交货地点**

采购包1：

采购人指定地点

**3.4.3支付方式**

采购包1：

分期付款

**3.4.4支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 签定合同后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 所有货物到达采购人指定地点，经采购人组织验收合格后（支付费用时中标供应商应向采购人开具并提交符合采购人要求的合规发票，如逾期提交发票或所提交发票不合规的，付款期限顺延。） ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）有关规定以及本项目采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺约定标准进行验收；采购人和供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

**3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

无

**3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

签订合同时约定。

**3.5其他要求**

因系统固化，“★”符号部分板块无法添加，在此说明：采购文件第三章中“3.4商务要求”的参数内容均为实质性要求，供应商不满足的，将做废标处理。