**采购项目技术、服务及其他商务要求**

## 一、项目概述

宜宾市第一人民医院因工作需要，须采购一批《医用氧气》，采购预算为97.7万元，按照采购人需求分批次送货，最终结算以实际数量结算。

## 二、产品所属行业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **产品所属行业** |
| 1 | 40L医用氧气 | 工业 |
| 2 | 10L医用氧气 | 工业 |

## ★三、项目清单及技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **执行标准及纯度** | **单价限价** |
| 1 | 40L医用氧气 | 医用氧标准：钢瓶装气态氧必须符合《中国药典 2020年版二部》标准，医用氧纯度≥99.5%，纯度越高越好。 | 43元/瓶 |
| 2 | 10L医用氧气 | 25元/瓶 |

**注：**

（一）其他配置要求：供应商需提供医用氧气钢瓶作为容器。充装医用氧气钢瓶要求：总的要求应符合《气瓶安全监察规程》和GB898—2009《医用及航空呼吸用氧》国家标准中的有关规定，具体要求：

1.钢瓶内表面要求光滑，无锈屑、氧化皮等机械杂质。

2.钢瓶内表面烘干无水份。

3.钢瓶外表面天蓝漆色，“氧”黑字标志清楚。外表面应保持清洁卫生无污染。

4.钢瓶安全附件、防震胶圈等应配齐。

5.钢瓶氧气阀门要求无漏气、无污染。

6.充氧后，瓶阀嘴应佩带料压帽，防止阀口污染。

7.医用氧气钢瓶应专瓶专用，不得与工业氧气瓶混充混用。

8.按照国家标准医用氧气瓶每隔 3 年必须进行水压检测，以确保氧气瓶的安全性。

9.气瓶上贴有医用氧气合格证，上面印有生产厂家、生产日期、有效期等内容 。

（二）报价要求：供应商须分别报出清单内两种医用氧气的单价，不得超过采购清单内的单价限价，否则做无效响应处理。报价包含人工费、运输费和税金等到采购人指定地点的全部费用。

## ★四、商务要求

1、合同期间及交货时间：

1.1合同期限：1年；

1.2按照采购人需求分批次供货，在接到采购人需求通知起3个工作日内将所需货物送到采购人指定地点。

1.3供货数量以采购人实际需求为准，成交供应商按照采购人需求分批次供货，供货总金额不超过本项目预算金额。

2、交货要求：供应商免费排版、按照医院要求印制标识。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：每月按照实际产生数量据实结算，通过采购人付款审批流程7个工作日内支付。

5、履约验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《竞争性谈判文件》等文件要求进行履约验收。

6、保质期：≥1年，质保期内产品质量问题由成交供应商负责。

7、其它要求：成交供应商应在领取成交通知书后的7天内，负责草拟合同并交给宜宾市第一人民医院招标采购办初审合同，否则将影响政府采购合同签订及项目推进。

**注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。**