|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料参数 |
| 1 | 一楼大厅定制卡座沙发 | 3500\*1200\*600 | M | 3.5 | 1.布料名称：条纹纯棉 布料成分：100%纯棉 布料纱支密度：133\*73 32S\*32S 2.软包海绵：密度≥45高密度， 采用聚氨酯发泡橡胶， 3.刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 2 | 一楼大厅定制异形茶几 | 1000\*480\*430 | 套 | 1 | 1.岩板：CY工艺面 工艺：数码柔雅釉+闪光釉 表面：平滑平面+亮光暗花 光度：15-25°+50-60° 2.刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 3 | 一楼大厅服务椅 | 385\*900\*400 | 把 | 2 | 1.液压杆：CLASS3三级气杆 2.高密度海绵：密度≥45高密度 3.主架钢管：2MM壁厚 |
| 4 | 一楼登记办公室定制服务台 | 5890\*650\*1100 | M | 5.89 | 1.刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 5 | 一楼登记办公室定制服务台台面 | 5000\*440\*150 | M | 5 | 1.石英石：15MM厚 石英砂含量：96% |
| 6 | 一楼办公登记室定制办公桌 | 4200\*1400\*1100 | M | 4.2 | 1.刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 7 | 一楼办公登记室办公椅 | 590\*470\*1000 | 把 | 9 | 1.优质耐磨PU皮 2.柔软尼龙线缝纫 3.加厚双层海绵背坐包，高密度海绵填充 4.壁厚1MM加厚钢管 5.耐磨加大塑料脚垫 |
| 8 | 一楼办公登记室定制文件柜 | 1850\*900\*400 | 个 | 4 | 1.加厚冷轧钢板  2。壁厚：1.2mm 3.表面静电粉末喷塑 |
| 9 | 一楼办公登记室定制休闲沙发 | 1900\*800\*780 | 套 | 1 | 1.海绵：加厚45D高回弹海绵 2.框架：进口松木，二次高温处理防腐防霉 3.皮：进口牛皮 |
| 10 | 一楼医疗室定制诊断桌 | 1400\*700\*800 | M | 1.4 | 1.刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 11 | 一楼医疗室定制诊断桌椅子 | 1.环保皮革.电镀加厚钢制脚  2.580\*500\*1070 | 把 | 1 | 1.优质耐磨PU皮 2.柔软尼龙线缝纫 3.加厚双层海绵背坐包，高密度海绵填充 4.壁厚1MM加厚钢管 5.耐磨加大塑料脚垫 |
| 12 | 一楼医疗室定制诊断桌  旋转椅 | 385\*900\*400 | 把 | 2 | 1.液压杆：CLASS3三级气杆 2.高密度海绵：密度≥45高密度 3.主架钢管：2MM壁厚 |
| 13 | 一楼医疗室定制药柜 | 1800\*900\*400 | 个 | 2 | 1.加厚冷轧钢板  2。壁厚：1.2mm 3.表面静电粉末喷塑 |
| 14 | 一楼医疗室医疗床 | 2100\*900\*980 | 套 | 1 | 1.布料名称：条纹纯棉 布料成分：100%纯棉 布料纱支密度：133\*73 32S\*32S 2.软包海绵：密度≥45高密度， 采用聚氨酯发泡橡胶 3.人体工学翻身 4.床身材质：优质碳钢 |
| 15 | 一楼医疗室医疗床床头柜 | 460\*450\*810 | 个 | 1 | 1.刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 16 | 一楼康复中心慢跑机 | 1.框架：钢材，防护罩：PS材质 1920\*880\*135 | 套 | 2 | 1.电动普渡调整 2.速度调节范围：1-18km/h 3.最大承重：150KG 4.峰值马力：4.5hp 5.持续输出马力：1.5hp 6重量：88KG |
| 17 | 一楼康复中心直行车锻炼器材 | 1.32挡电磁控阻力，120公斤安全承重  2.620\*1100\*1020 | 台 | 2 | 1.机身：优质精钢 外圈电镀工艺 铝合金安全防滑脚踏 2.坐垫：弹性太空记忆棉透气坐垫 3.耐磨纤维刹车片 4.手机智能蓝牙连接 |
| 18 | 一楼康复中心平行平衡杠 | 1.材质：钢材，防滑皮革软垫  2.870\*3300\*750 | 台 | 2 | 1.1.5MM加厚钢材支架 2.扶手：不锈钢材质壁厚3MM 3.实木矫正板 4.防滑海绵地垫 |
| 19 | 一楼宣泄室充气宣泄人 | 1700\*850 | 套 | 3 | 1.柱体表层优质PU皮 2.柱体填充高弹回力棉 3。重量：32KG |
| 20 | 一楼宣泄室宣泄沙袋 | 1650\*540\*1330 | 套 | 1 | 1.柱体表层优质PU皮 2.柱体填充高弹回力棉 3.重量：32KG 4.不锈钢管连接杆 |
| 21 | 一楼娱乐室卡座 | 600\*600\*750 | 套 | 6 | 1.1桌4椅 2.桌面：12MM厚大理石台面 高硬度 耐磨 耐高温 3.底座：镀锌钢管 镀金工艺 4.桌椅：纳帕皮革面料+手工绒布包裹 |
| 22 | 一楼婴儿照料室定制洗澡台 | 3000\*900\*900 | M | 3 | 1.30MM\*40MM方钢焊接支架 2.15MM厚石英石台面 3.陶瓷一体盆 |
| 23 | 一楼婴儿照料室护理台 | 2625\*900\*900 | M | 2.63 | 1.30MM\*40MM方钢焊接支架 2.15MM厚石英石台面 |
| 24 | 一楼婴儿照料室印=婴儿床 | 1000\*560\*890 | 张 | 2 | 1.0油漆 进口新西兰 2.甲醛释放量：0.05mg/L 3.多功能调节 4.无胶水4.5CM厚天然环保椰棕床垫 |
| 25 | 一楼婴儿照料室休闲沙发 | 1900\*800\*780 | 套 | 1 | 1.海绵：加厚45D高回弹海绵 2.框架：进口松木，二次高温处理防腐防霉 3.皮：进口牛皮 |
| 26 | 一楼儿童玩耍室组合攀爬楼梯1 | 1650\*1650\*500 | 套 | 1 | 1.精致车线 2.材质：PU皮不含DMF和甲苯 3.软包海绵：密度≥45高密度， |
| 27 | 一楼儿童玩耍室组合攀爬楼梯2 | 1800\*500\*500 | 套 | 1 | 1.精致车线 2.材质：PU皮不含DMF和甲苯 3.软包海绵：密度≥45高密度， |
| 28 | 一楼儿童玩耍室组合攀爬楼梯3 | 1700\*1150\*500 | 套 | 1 | 1.精致车线 2.材质：PU皮不含DMF和甲苯 3.软包海绵：密度≥45高密度， |
| 29 | 一楼儿童玩耍室秋千滑梯球池组合 | 1600\*1600 | 套 | 1 | 1.优质HDPE原材料  2.环保无毒无异味 |
| 30 | 二楼心理辅导办公桌 | 1600\*600\*800 | M | 1.6 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 31 | 二楼心理辅导室单人床 | 2100\*900\*980 | 套 | 1 | 1.布料名称：条纹纯棉 布料成分：100%纯棉 布料纱支密度：133\*73 32S\*32S 2.软包海绵：密度≥45高密度， 采用聚氨酯发泡橡胶 3.人体工学翻身 4.床身材质：优质碳钢 |
| 32 | 二楼心理辅导室定制文件柜 | 1850\*900\*400 | 个 | 2 | 1.加厚冷轧钢板  2。壁厚：1.2mm 3.表面静电粉末喷塑 |
| 33 | 二楼心理辅导室定制休闲沙发 | 1900\*800\*780 | 套 | 1 | 1.海绵：加厚45D高回弹海绵 2.框架：进口松木，二次高温处理防腐防霉 3.皮：进口牛皮 |
| 34 | 二楼心理辅导室定制圆形茶几 | 800\*800\*400 | 套 | 1 | 1.岩板：CY工艺面 工艺：数码柔雅釉+闪光釉 表面：平滑平面+亮光暗花 光度：15-25°+50-60° 2.刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 35 | 二楼宣传室信息中心定制两人办公桌 | 1200\*600\*800 | M | 1.2 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 36 | 二楼宣传室信息中心定制六人办公桌 | 4200\*1200\*800 | M | 4.2 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 37 | 二楼宣传室信息中心定制休闲沙发 | 1900\*800\*780 | 套 | 1 | 1.海绵：加厚45D高回弹海绵 2.框架：进口松木，二次高温处理防腐防霉 3.皮：进口牛皮 |
| 38 | 二楼宣传室信息中心定制条形茶几 | 1200\*500\*450 | 套 | 1 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 39 | 档案室文件柜 | 1850\*900\*400 | 个 | 16 | 1.加厚冷轧钢板  2。壁厚：1.2mm 3.表面静电粉末喷塑 |
| 40 | 教室讲桌 | 1600\*600\*800 | 张 | 2 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 41 | 教育室课桌椅 | 课桌：700\*500\*760 椅子：370\*380\*360 | 套 | 56 | 1.桌身：铁艺 2.ABS环保材质 密度注塑封边板 3.甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 42 | 二楼志愿者社工站办公桌 | 4200\*650\*800 | M | 4.2 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 43 | 二楼志愿者社工站办公椅 | 580\*500\*1070 | 把 | 6 | 1.优质耐磨PU皮 2.柔软尼龙线缝纫 3.加厚双层海绵背坐包，高密度海绵填充 4.壁厚1MM加厚钢管 5.耐磨加大塑料脚垫 |
| 44 | 二楼志愿者社工站休闲桌 | 800\*800\*750 | 套 | 1 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 45 | 二楼志愿者社工站休闲椅 | 540\*440\*820 | 把 | 4 | 1.优质耐磨PU皮 2.柔软尼龙线缝纫 3.加厚双层海绵背坐包，高密度海绵填充 4.壁厚1MM加厚钢管 5.耐磨加大塑料脚垫 |
| 46 | 二楼政策法律服务部定制办公桌 | 4800\*1400\*800 | M | 4.8 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 47 | 二楼图书阅览室定制异形书柜 | 9630\*400\*1500 | M | 9.6 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 48 | 二楼图书阅览室异形书柜 | 500\*400\*800 | 个 | 2 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 49 | 二楼图书阅览室异形卡座书柜 | 2500\*600\*600 | M | 2.5 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 50 | 二楼图书阅览室休闲桌 | 800\*800\*750 | 套 | 1 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ |
| 51 | 二楼图书阅览室休闲椅 | 540\*440\*820 | 把 | 4 | 1.优质耐磨PU皮 2.柔软尼龙线缝纫 3.加厚双层海绵背坐包，高密度海绵填充 4.壁厚1MM加厚钢管 5.耐磨加大塑料脚垫 |
| 52 | 三楼会议室定制会议桌 | 60000\*1600\*750 | 张 | 1 | 刨花板：18MM厚 板面握螺钉力：≥900 板边握螺钉力：≥600 MDI医用级胶水 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ 壁厚1MM加厚钢管 耐磨加大塑料脚垫 |
| 53 | 三楼会议室会议椅 | 590\*580\*1000 | 把 | 51 | 1.优质耐磨PU皮 2.柔软尼龙线缝纫 3.加厚双层海绵背坐包，高密度海绵填充 4.壁厚1MM加厚钢管 5.耐磨加大塑料脚垫 |